【별표 1】

한옥수선 등 기준

(제2조 관련)

구 분		수 선 등 기 준
한옥 외관	한옥의 지 붕	□지붕은 기와를 사용하여 잇도록 한다. □지붕 기와의 하부구조는 방수와 하중 등을 고려하여 적절한 공법을 선택하도록 하고, 지붕구조 방식에 따라 서까래만을 또는 서까래와 부연을 함께 설치한다. □지붕 형태는 평면 형태에 따라 맞배지붕, 우진각지붕, 팔작지붕 등으로 한다. □차양의 재료는 함석 또는 동판 등으로 하며, 곡선미가 잘 드러나도록 하여 한옥과 조화를 이룰 수 있도록 한다.
	한옥의 외 벽	□도로와 면하는 외벽은 상부, 중부, 하부로 구성하고, 상부는 창호와 회벽으로 하고, 중부는 붉은 벽돌과 사고석으로 하며, 하부는 장대석으로 한다. □축대가 있는 경우 축대석 쌓기 등으로 외벽재료와 구분한다. □목조기둥의 상부는 노출시키고, 하부는 외벽에 묻어 노출하지 않는 것을 원칙으로 하되, 인접한 한옥을 고려하여 목조기둥 전체를 노출 할 수 있다. □외벽은 기존의 예를 참고하되 아래쪽은 사고석을 백토를 사용하여 내민줄눈으로 쌓고 위쪽의 붉은 벽돌은 장수를 조절하면서, 백토를 사용하여 내민 줄눈으로 만(卍)자 등의 문양으로 장식한다. □도로와 대지의 높이 차이를 이용하여 축대부분에 차고 등을 설치하는 경우, 사안별로 수원시 한옥위원회의 심의를 통하여 결정한다.

구 분		수 선 등 기 준
한옥 외관	한옥의 담 장	□담장의 높이는 인접한 한옥 외벽의 중부 높이를 기준으로 하고, 그 너머로 한옥의 몸체가 드러나도록 한다. □담장의 재료는 축대부분은 축대석 쌓기로 하고, 그 위 부분은 장대석, 사고석, 붉은 벽돌 등을 사용하도록 한다. □담장의 상부에 기와지붕을 얹는 것을 권장한다.
	한옥의 문 간	□대문과 중문은 목재를 사용하도록 하며, 대문의 철재 장식은 전통장식 문양을 따른다.
	한옥의 입 면	□외부와 마당에 면하는 창호는 목재창틀로 한다. □창호 재료는 한지, 유리, 아크릴 한지 등 빛이 투과하는 재료를 권장한다. □이중 창호를 사용하여 기둥 두께보다 두꺼워질 경우, 한옥내부로 돌출시킬 것을 권장한다. □마당에서 볼 때 목조기둥이 온전하게 드러나도록 하고, 벽면은 회벽으로 마감한다.
	한옥의 평 면	□ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㅁ자를 원칙으로 하며 토지형태상 부득이한 경우를 제외하고 내부 마당을 둔다
	기 타	□상기 공사를 위해 부수적으로 수행되는 부분 등을 말한다.

구 분		수 선 등 기 준
한옥 내부	설 비 방 식	□난방설비는 온수 순환난방방식이나 전기 온돌방식으로 하고, 바닥마감은 실의 용도에 따라 장판지, 타일, 비닐시트 류, 목재 등으로 마감한다. □보일러실은 지하 또는 문간채에 설치하고, 채와 담장 사이에 설치하는 경우 보일러실의 높이는 담장선 보다 낮게 하여 처마를 가리지 않도록 한다. □벽체는 적절한 방식을 채택하여 시공하고 벽 마감은 회벽을 권장한다.
	부엌의 구 조	□바닥높이를 조정하고, 입식부엌으로 개량할 것을 권장한다. □부엌 상부공간을 이용하여 다락을 설치하거나, 지하를 이용하여 방이나 창고 등으로 사용하는 것도 바람직하다.
	화장실과 목욕실의 구 조	□화장실은 수세식으로 개량할 것을 권장한다. □목욕실과 함께 안방 뒤쪽이나, 문간채 또는 장독대 하부 등 적절한 위치에 시설한다.
	기 타	□상기 공사를 위해 부수적으로 수행되는 부분 등을 말한다.
한옥	전통한옥	□서까래, 대들보, 기둥 등 모든 구조물이 전통기법으로 축조되고, 벽체 및 내․외부 전통기법 사용
	도시형 한 옥	□전통한옥을 변형시켜 합리적인 공간구성과 기능을 수행할 수 있도록 신한옥의 개념을 도입한 형태로써 주요 구조부가 목구조이며 외관은 고유의 전통미를 간직하는 재료와 양식의 기법 사용
	기 타	□수원시 한옥위원회의 심의를 거쳐 한옥으로 등록 가능한 양식의 한옥