제8장 재정계획
		수원시 하수도정비기본계획(변경)수립
	총설
	2. 소요사업비
	3. 유지관리비
	4. 재원조달계획 및 하수도요금 현실화

8-

8-

제8장 재정계획

1. 총설

	◦수원시의 재정상태, 개발여건, 투자효과 등을 종합적으로 고려하여, 하수도 사업을 체계적이고 효과적으로 수행하기 위한 단계별 투자계획 수립 ⇨ 1단계(2021년~2025년), 2단계(2026년~2030년), 3단계(2031년~2035년), 4단계(2036년~2040년)로 구분하여, 단위사업별로 사업비를 제시하고 합리적 재원조달계획을 수반한 투자계획 수립

2. 소요사업비

	◦소요 사업비는 처리구역별, 단위사업별로 구분하여 제시하고 각 단위사업별로 공사비, 시설부대경비, 용지보상비로 구분하여 산정함

2.1	산정기준

	◦소요사업비는 단위사업별로 구분하여 공사비, 시설부대경비(설계비, 감리비, 기타 부대비), 용지보상비로 구분하여 산출하였으며, 산정기준은 다음과 같음

<표 8.2-1> 사업비 산정기준

구 분		산정기준	비 고
공사비	공공하수 처리시설	ㆍ“하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2022.1, 환경부)”상의 단위공정별 공사비 및 함수식 적용
	하수관로	ㆍ신설 및 교체 관로는“하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2022.1, 환경부)”상의 하수관로 및 차집관로 m당 공사비 적용 (맨홀펌프장은 함수식 적용) ㆍ보수 관로는 최근 조사단가 적용
	배수설비	ㆍ배수설비는“하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2022.1, 환경부)”상의 국비지원 공사비 적용 ⇨ 3,850,000원/개소 적용
시설부대경비		ㆍ“하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(2021.1, 환경부)”상의 설계비, 감리비, 시설부대비 요율 적용
용지보상비		ㆍ주택단지내 상수․오수발생량 원단위 산정 및 하수처리시설 소요비용연구(2001.7, 환경부, 한국토지공사)의 소유부지 산정공식 적용 ⇨ A = 6.084 × Q0.57 (A:면적(천㎡), Q:용량(천㎥/일)) ㆍ용지보상비는 해당지역 공시지가의 3배적용

2.2	소요사업비

2.2.1 총괄 소요사업비

	◦기 확보된 예산을 제외한 공공하수처리시설, 하수관로, 하수찌꺼기 감량화 등의 신설 및 증설, 교체/보수에 소요되는 사업비를 산정함.

<표 8.2-2> 총괄 소요사업비

(단위 : 백만원)

구분				계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
계	계			605,739	202,038	302,577	77,452	23,672
	공공하수 처리시설	소계		-	-	-	-	-
		공공하수처리시설		-	-	-	-	-
	하수 관로	소계		597,909	194,208	302,577	77,452	23,672
		오수관(신설)		199,377	87,913	111,464	-	-
		노후하수 관로정비	오수	13,821	51	12,477	658	636
			우수 및 합류	141,956	65,461	39,080	27,042	10,373
		개량(오수 및 합류관로 정비)		169,516	40,783	66,317	49,752	12,664
		침수대응		73,239	-	73,239	-	-
	건조화설비 악취저감시설			7,830	7,830	-	-	-
수원	계			432,053	187,006	173,069	50,516	21,463
	공공하수 처리시설	소계		-	-	-	-	-
		공공하수처리시설		-	-	-	-	-
	하수 관로	소계		424,223	179,176	173,069	50,516	21,463
		오수관(신설)		92,517	72,881	19,636	-	-
		노후하수 관로정비	오수	12,214	51	11,404	124	636
			우수 및 합류	103,139	65,461	17,588	9,718	10,373
		개량(오수 및 합류관로 정비)		143,114	40,783	51,202	40,674	10,455
		침수대응		73,239	-	73,239	-	-
	건조화설비 악취저감시설			7,830	7,830	-	-	-
서호	계			129,509	-	129,509	-	-
	하수 관로	소계		129,509	-	129,509	-	-
		오수관(신설)		91,828	-	91,828	-	-
		노후하수 관로정비	오수	1,073	-	1,073	-	-
			우수 및 합류	21,493	-	21,493	-	-
		개량(오수 및 합류관로 정비)		15,115	-	15,115	-	-
황구지천	계			44,177	15,032	-	26,936	2,209
	하수 관로	소계		44,177	15,032	-	26,936	2,209
		오수관(신설)		15,032	15,032	-	-	-
		노후하수 관로정비	오수	534	-	-	534	-
			우수 및 합류	17,325	-	-	17,325	-
		개량(오수 및 합류관로 정비)		11,287	-	-	9,078	2,209

2.2.2 소요사업비 산정(1단계: 예산확보 또는 설계중)

	◦수원시는 현재 7개 사업에 대하여 2025년을 목표로 예산을 확보하여 사업을 진행중임. ⇨ 총사업비 336,558백만원(국비 121,744백만원, 지방비 156,504백만원, 원인자 부담금 58,310백만원) ◦현재 공사중인「수원시 노후하수관로 정비사업」은 2022년 준공예정이며「황구지천공공하수처리시설 신설사업」은 2024년 준공 예정임. ◦그외 사업은 2025년을 목표로 사업을 진행중이며 수원시 하수관로정비(고색, 곡반정, 권선, 공단)사업은 현재 설계중으로 2023년 예산확보 예정임.

<표 8.2-3> 소요사업비(1단계)

(단위 : 백만원)

사업명		시설계획	사업구분	준공 예정	사업비(백만원)
					계	국비	지방비	원인자 부담금
계		-	-	-	336,558	121,744	156,504	58,310
공공하수처리시설	황구지천 공공하수처리 시설 설치사업	Q=45,000㎥/일	공사중	`24	114,940	28,315	28,315	58,310
	수원 공공하수처리시설 유량조정조 설치사업	V=45,000㎥	설계중	`25	32,774	16,387	16,387	-
	수원 공공하수처리시설 하수찌꺼기 감량화 사업	소화조 V= 36,904㎥	설계예정	`25	71,634	35,817	35,817	-
	황구지천 공공하수처리 시설 재이용수 공급사업	공급펌프: 18㎥/분 공급관로 : 3.1km	설계중	`23	8,175	4088	4,087	-
하수관로	수원시 노후하수관로 정비사업	노후하수관 정비 47.9km	준공	`22	48,814	11,170	37,644	-
	수원시 하수관로정비 (고색, 곡반정, 권선, 공단)사업	오수관 신설 31.8km	설계중	`25	39,499	19,750	19,749	-
	수원시 차집관로 개량사업	차집관로 개량 9.2km	설계중	`25	20,722	6,217	14,505	-

2.2.3 처리구역별 소요사업비 산정(1~4단계)

가. 수원처리구역

1) 공공하수처리시설

가) 신설 및 증설

	◦수원공공하수처리시설은 증설없이 520,000㎥/일을 유지하므로 증설 사업비는 제외함.

<표 8.2-4> 수원공공하수처리시설 증설 사업비

(단위 : 백만원)

구분	계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
신설/증설 계획(㎥/일)	-	-	-	-	-

2) 하수관로

가) 오수관 정비(신설)

	◦처리분구별 오수관 신설 및 배수설비정비, 맨홀펌프장 신설의 소요 사업비를 산정함.

<표 8.2-5> 수원처리구역 오수관 신설

(단위 : 백만원)

구분			소요사업비				정비물량
			1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비		72,881	19,636	-	-	∙1단계 - 오수관 지선 : 69,612m ·처리구역확대 : 5,638m ·분류식화 : 63,974m - 배수설비 : 4,117개소 - 맨홀펌프장 :1개소 ∙2단계 - 오수관 지선: 15,529m ·처리구역확대 : 4,620m ·분류식화 : 10,909m - 배수설비 : 936개소
	공사비	소계	64,025	17,319	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	4,808	4,057	-	-
		오수지선(분류식화)	43,266	9,658	-	-
		배수설비	15,851	-	-	-
		맨홀펌프장	101	-	-	-
	설계비		3,340	889	-	-
	감리비		5,352	1,386	-	-
	시설부대비		164	42	-	-
고색	총사업비		26,027	-	-	-	∙1단계 - 오수관 지선: 20,409m ·처리구역확대 : 5,437m ·분류식화 : 14,972m - 배수설비 : 1,401개소
	공사비	소계	23,138	-	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	4,640	-	-	-
		오수지선(분류식화)	13,104	-	-	-
		배수설비	5,394	-	-	-
		맨홀펌프장	-	-	-	-
	설계비		1,172	-	-	-
	감리비		1,664	-	-	-
	시설부대비		53	-	-	-

<표 계속>

구분			소요사업비				정비물량
			1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
오목천	총사업비		-	19,636	-	-	∙2단계 - 오수관 지선: 15,529m ·처리구역확대 : 4,620m ·분류식화 : 10,909m - 배수설비 : 936개소
	공사비	소계	-	17,319	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	-	4,057	-	-
		오수지선(분류식화)	-	9,658	-	-
		배수설비	-	3,604	-	-
		맨홀펌프장	-	-	-	-
	설계비		-	889	-	-
	감리비		-	1,386	-	-
	시설부대비		-	42	-	-
매탄	총사업비		16,331	-	-	-	∙1단계 - 오수관 지선: 24,671m ·분류식화 : 24,671m - 배수설비 : 1,174개소
	공사비	소계	14,327	-	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	-	-	-	-
		오수지선(분류식화)	9,823	-	-	-
		배수설비	4,505	-	-	-
		맨홀펌프장	-	-	-	-
	설계비		743	-	-	-
	감리비		1,227	-	-	-
	시설부대비		34	-	-	-
권선	총사업비		3,461	-	-	-	∙1단계 - 오수관 지선: 2,881m ·분류식화 : 2,881m - 배수설비 : 153개소
	공사비	소계	3,003	-	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	-	-	-	-
		오수지선(분류식화)	2,414	-	-	-
		배수설비	589	-	-	-
		맨홀펌프장	-	-	-	-
	설계비		166	-	-	-
	감리비		281	-	-	-
	시설부대비		11	-	-	-
곡반정	총사업비		6,415	-	-	-	∙1단계 - 오수관 지선: 4,389m ·분류식화 : 4,389m - 배수설비 : 496개소
	공사비	소계	5,577	-	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	-	-	-	-
		오수지선(분류식화)	3,668	-	-	-
		배수설비	1,910	-	-	-
		맨홀펌프장	-	-	-	-
	설계비		300	-	-	-
	감리비		523	-	-	-
	시설부대비		15	-	-	-

<표 계속>

구분			소요사업비				정비물량
			1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
공단	총사업비		12,972	-	-	-	∙1단계 - 오수관 지선: 10,125m ·처리구역확대 : 201m ·분류식화 : 10,125m - 배수설비 : 685개소
	공사비	소계	11,319	-	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	168	-	-	-
		오수지선(분류식화)	8,514	-	-	-
		배수설비	2,637	-	-	-
		맨홀펌프장	-	-	-	-
	설계비		592	-	-	-
	감리비		1,033	-	-	-
	시설부대비		28	-	-	-
영통	총사업비		3,315	-	-	-	∙1단계 - 오수관 지선: 3,309m ·분류식화 : 3,309m - 배수설비 : 36개소 - 맨홀펌프장 :1개소
	공사비	소계	2,876	-	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	-	-	-	-
		오수지선(분류식화)	2,637	-	-	-
		배수설비	139	-	-	-
		맨홀펌프장	101	-	-	-
	설계비		160	-	-	-
	감리비		269	-	-	-
	시설부대비		10	-	-	-
망포	총사업비		4,359	-	-	-	∙1단계 - 오수관 지선: 3,627m ·분류식화 : 3,627m - 배수설비 : 176개소
	공사비	소계	3,784	-	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	-	-	-	-
		오수지선(분류식화)	3,107	-	-	-
		배수설비	678	-	-	-
		맨홀펌프장	-	-	-	-
	설계비		207	-	-	-
	감리비		355	-	-	-
	시설부대비		13	-	-	-

나) 노후 하수관 정비(오수)

	◦수원시 노후하수관로 정밀조사에 의한 일반복구 관로의 사업비를 산정함.

<표 8.2-6> 수원처리구역 노후 하수관로 정비(오수)

(단위 : 백만원)

구분		소요사업비				정비물량
		1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비	51	11,404	124	636	∙1단계 - 오수 : 46m ∙2단계: - 오수 : 11,125m ∙3단계: - 오수 : 111m ∙4단계: - 오수 : 649m
	공사비	40	9,858	102	543
	설계비	5	578	11	38
	감리비	4	923	10	51
	시설부대비	2	45	1	4
영화	총사업비	-	-	124	-	∙3단계 - 오수관로 : 111m
	공사비	-	-	102	-
	설계비	-	-	10	-
	감리비	-	-	9	-
	시설부대비	-	-	1	-
고색	총사업비	-	117	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 129m
	공사비	-	106	-	-
	설계비	-	1	-	-
	감리비	-	9	-	-
	시설부대비	-	1	-	-
오목천	총사업비	-	296	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 292m
	공사비	-	250	-	-
	설계비	-	21	-	-
	감리비	-	23	-	-
	시설부대비	-	2	-	-
매산	총사업비	43	-	-	-	∙1단계 - 오수관로 : 41m
	공사비	35	-	-	-
	설계비	4	-	-	-
	감리비	3	-	-	-
	시설부대비	1	-	-	-
인계	총사업비	8	-	-	-	∙1단계 - 오수관로 : 5m
	공사비	5	-	-	-
	설계비	1	-	-	-
	감리비	1	-	-	-
	시설부대비	1	-	-	-

<표 계속>

구분		소요사업비				정비물량
		1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
장다리	총사업비	-	-	-	636	∙4단계 - 오수관로 : 649m
	공사비	-	-	-	543
	설계비	-	-	-	38
	감리비	-	-	-	51
	시설부대비	-	-	-	4
매탄	총사업비	-	3,784	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 3,666m
	공사비	-	3,284	-	-
	설계비	-	180	-	-
	감리비	-	308	-	-
	시설부대비	-	12	-	-
권선	총사업비	-	2,237	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 2,291m
	공사비	-	1,936	-	-
	설계비	-	112	-	-
	감리비	-	181	-	-
	시설부대비	-	8	-	-
곡반정	총사업비	-	2,169	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 2,063m
	공사비	-	1,876	-	-
	설계비	-	109	-	-
	감리비	-	176	-	-
	시설부대비	-	8	-	-
공단	총사업비	-	683	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 680m
	공사비	-	583	-	-
	설계비	-	41	-	-
	감리비	-	55	-	-
	시설부대비	-	4	-	-
영통	총사업비	-	1,789	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 1,704m
	공사비	-	1,544	-	-
	설계비	-	92	-	-
	감리비	-	145	-	-
	시설부대비	-	8	-	-
망포	총사업비	-	330	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 300m
	공사비	-	280	-	-
	설계비	-	22	-	-
	감리비	-	26	-	-
	시설부대비	-	2	-	-

다) 노후 하수관 정비(우수 및 합류)

	◦수원시 노후하수관로 정밀조사에 의한 일반복구 관로의 사업비를 산정함.

<표 8.2-7> 수원처리구역 노후 하수관로 정비(우수 및 합류)

(단위 : 백만원)

구분		소요사업비				정비물량
		1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비	65,461	17,588	9,718	10,373	∙1단계 - 우수 및 합류관로 : 55,334m ∙2단계: - 우수 및 합류관로 : 14,281m ∙3단계: - 우수 및 합류관로 : 8,966m ∙4단계: - 우수 및 합류관로 : 8,894m
	공사비	57,471	15,317	8,442	9,026
	설계비	2,975	821	459	478
	감리비	4,875	1,387	791	846
	시설부대비	140	63	26	23
영화	총사업비	-	-	4,079	-	∙3단계 - 우수 및 합류관로 : 3,964m
	공사비	-	-	3,541	-
	설계비	-	-	194	-
	감리비	-	-	332	-
	시설부대비	-	-	12	-
화서	총사업비	-	-	5,639	-	∙3단계 - 우수 및 합류관로 : 5,002m
	공사비	-	-	4,901	-
	설계비	-	-	265	-
	감리비	-	-	459	-
	시설부대비	-	-	14	-
고색	총사업비	-	1,202	-	-	∙2단계 - 우수 및 합류관로 : 1,041m
	공사비	-	1,129	-	-
	설계비	-	8	-	-
	감리비	-	58	-	-
	시설부대비	-	7	-	-
오목천	총사업비	-	3,164	-	-	∙2단계 - 우수 및 합류관로 : 2,433m
	공사비	-	2,744	-	-
	설계비	-	153	-	-
	감리비	-	257	-	-
	시설부대비	-	10	-	-
매산	총사업비	12,913	-	-	-	∙1단계 - 우수 및 합류관로 : 10,902m
	공사비	11,267	-	-	-
	설계비	589	-	-	-
	감리비	1,029	-	-	-
	시설부대비	28	-	-	-

<표 계속>

구분		소요사업비				정비물량
		1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
연무	총사업비	15,028	-	-	-	∙1 단계 - 우수 및 합류관로 : 12,345m
	공사비	13,155	-	-	-
	설계비	685	-	-	-
	감리비	1,155	-	-	-
	시설부대비	33	-	-	-
팔달	총사업비	19,775	-	-	-	∙1단계 - 우수 및 합류관로 : 17,182m
	공사비	17,445	-	-	-
	설계비	896	-	-	-
	감리비	1,392	-	-	-
	시설부대비	42	-	-	-
인계	총사업비	17,746	-	-	-	∙1단계 - 우수 및 합류관로 : 14,905m
	공사비	15,605	-	-	-
	설계비	805	-	-	-
	감리비	1,299	-	-	-
	시설부대비	37	-	-	-
장다리	총사업비	-	-	-	10,373	∙4단계 - 우수 및 합류관로 : 8,894m
	공사비	-	-	-	9,026
	설계비	-	-	-	478
	감리비	-	-	-	846
	시설부대비	-	-	-	23
매탄	총사업비	-	8,059	-	-	∙2단계 - 우수 및 합류관로 : 6,629m
	공사비	-	7,010	-	-
	설계비	-	374	-	-
	감리비	-	657	-	-
	시설부대비	-	18	-	-

<표 계속>

구분		소요사업비				정비물량
		1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
권선	총사업비	-	625	-	-	∙2단계 - 우수 및 합류관로 : 512m
	공사비	-	533	-	-
	설계비	-	38	-	-
	감리비	-	50	-	-
	시설부대비	-	4	-	-
곡반정	총사업비	-	543	-	-	∙2단계 - 우수 및 합류관로 : 485m
	공사비	-	463	-	-
	설계비	-	34	-	-
	감리비	-	43	-	-
	시설부대비	-	3	-	-
공단	총사업비	-	1,595	-	-	∙2단계 - 우수 및 합류관로 : 1,255m
	공사비	-	1,375	-	-
	설계비	-	83	-	-
	감리비	-	129	-	-
	시설부대비	-	8	-	-
영통	총사업비	-	1,392	-	-	∙2단계 - 우수 및 합류관로 : 1,113m
	공사비	-	1,199	-	-
	설계비	-	74	-	-
	감리비	-	112	-	-
	시설부대비	-	7	-	-
망포	총사업비	-	1,008	-	-	∙2단계 - 우수 및 합류관로 : 813m
	공사비	-	864	-	-
	설계비	-	57	-	-
	감리비	-	81	-	-
	시설부대비	-	6	-	-

라) 수리검토에 의한 오수 및 합류관 정비

	◦수리검토에 의한 용량부족 오수관과 역경사, 역단차 등 오수의 흐름에 지장을 주는 합류관 정비에 대한 사업비를 산정함.

<표 8.2-8> 수원처리구역 오수 및 합류관 교체(용량부족)

(단위 : 백만원)

구분			소요사업비				정비물량
			1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비		40,783	51,202	40,674	10,455	∙1단계: 오수: 2,126m 합류: 23,655m ∙2단계: 오수: 24,820m 합류: 13,945m ∙3단계: 오수: 1,067m 합류: 13,424m ∙4단계: 오수: 2,499m 합류: 5,881m
	공사비	소계	35,572	44,481	36,382	9,083
		오수	2,215	26,108	1,042	2,425
		합류	33,357	18,373	35,340	6,658
	설계비		1,877	2,417	1,848	494
	감리비		3,242	4,168	2,355	851
	시설부대비		92	136	89	27
호매실	총사업비		-	-	-	2,114	∙4단계 - 오수관로 : 1,814m
	공사비	소계	-	-	-	1,828
		오수	-	-	-	1,828
		합류	-	-	-	-
	설계비		-	-	-	107
	감리비		-	-	-	171
	시설부대비		-	-	-	8
영화	총사업비		-	-	37,085	-	∙3단계 - 오수관로 : 862m - 합류관로 : 11,313m
	공사비	소계	-	-	33,268	-
		오수	-	-	866	-
		합류	-	-	32,402	-
	설계비		-	-	1,677	-
	감리비		-	-	2,063	-
	시설부대비		-	-	77	-
화서	총사업비		-	-	3,589	-	∙3단계 - 오수관로 : 205m - 합류관로 : 2,111m
	공사비	소계	-	-	3,114	-
		오수	-	-	176	-
		합류	-	-	2,938	-
	설계비		-	-	171	-
	감리비		-	-	292	-
	시설부대비		-	-	12	-

<표 계속>

구분			소요사업비				정비물량
			1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
고색	총사업비		-	10,209	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 3,718m - 합류관로 : 3,629m
	공사비	소계	-	8,884	-	-
		오수	-	3,235	-	-
		합류	-	5,650	-	-
	설계비		-	470	-	-
	감리비		-	832	-	-
	시설부대비		-	23	-	-
오목천	총사업비		-	3,041	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 1,031m - 합류관로 : 1,396m
	공사비	소계	-	2,637	-	-
		오수	-	1,021	-	-
		합류	-	1,616	-	-
	설계비		-	148	-	-
	감리비		-	247	-	-
	시설부대비		-	9	-	-
매산	총사업비		9,142	-	-	-	∙1단계 - 오수관로 : 2,009m - 합류관로 : 4,607m
	공사비	소계	7,953	-	-	-
		오수	2,118	-	-	-
		합류	5,835	-	-	-
	설계비		423	-	-	-
	감리비		745	-	-	-
	시설부대비		21	-	-	-
연무	총사업비		-	6,266	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 114m - 합류관로 : 4,290m
	공사비	소계	-	5,448	-	-
		오수	-	102	-	-
		합류	-	5,346	-	-
	설계비		-	293	-	-
	감리비		-	510	-	-
	시설부대비		-	15	-	-
팔달	총사업비		15,489	-	-	-	∙1단계 - 합류관로 : 7.347m
	공사비	소계	13,569	-	-	-
		오수	-	-	-	-
		합류	13,569	-	-	-
	설계비		705	-	-	-
	감리비		1,181	-	-	-
	시설부대비		34	-	-	-

<표 계속>

구분			소요사업비				정비물량
			1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
세류	총사업비		8,971	-	-	-	∙1단계 - 오수관로 : 118m - 합류관로 : 6,292m
	공사비	소계	7,805	-	-	-
		오수	97	-	-	-
		합류	7,708	-	-	-
	설계비		415	-	-	-
	감리비		731	-	-	-
	시설부대비		20	-	-	-
인계	총사업비		7,181	-	-	-	∙1단계 - 합류관로 : 5,409m
	공사비	소계	6,245	-	-	-
		오수	-	-	-	-
		합류	6,245	-	-	-
	설계비		334	-	-	-
	감리비		585	-	-	-
	시설부대비		17	-	-	-
장다리	총사업비		-	-	-	8,341	∙4단계 - 오수관로 : 685m - 합류관로 : 5,881m
	공사비	소계	-	-	-	7,255
		오수	-	-	-	597
		합류	-	-	-	6,658
	설계비		-	-	-	387
	감리비		-	-	-	680
	시설부대비		-	-	-	19
이의	총사업비		-	1,755	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 1,532m - 합류관로 : 3m
	공사비	소계	-	1,511	-	-
		오수	-	1,504	-	-
		합류	-	7	-	-
	설계비		-	91	-	-
	감리비		-	142	-	-
	시설부대비		-	11	-	-
매탄	총사업비		-	9,871	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 5,681m - 합류관로 : 2,082m
	공사비	소계	-	8,588	-	-
		오수	-	6,038	-	-
		합류	-	2,551	-	-
	설계비		-	456	-	-
	감리비		-	805	-	-
	시설부대비		-	22	-	-

<표 계속>

구분			소요사업비				정비물량
			1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
권선	총사업비		-	2,199	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 2,029m
	공사비	소계	-	1,902	-	-
		오수	-	1,902	-	-
		합류	-	-	-	-
	설계비		-	111	-	-
	감리비		-	178	-	-
	시설부대비		-	8	-	-
곡반정	총사업비		-	2,809	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 1,668m - 합류관로 : 510m
	공사비	소계	-	2,435	-	-
		오수	-	1,822	-	-
		합류	-	614	-	-
	설계비		-	137	-	-
	감리비		-	228	-	-
	시설부대비		-	9	-	-
공단	총사업비		-	6,978	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 3,526m - 합류관로 : 1,720m
	공사비	소계	-	6,068	-	-
		오수	-	3,845	-	-
		합류	-	2,223	-	-
	설계비		-	325	-	-
	감리비		-	569	-	-
	시설부대비		-	16	-	-
영통	총사업비		-	1,825	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 1,363m - 합류관로 : 241m
	공사비	소계	-	1,575	-	-
		오수	-	1,300	-	-
		합류	-	275	-	-
	설계비		-	94	-	-
	감리비		-	148	-	-
	시설부대비		-	8	-	-
망포	총사업비		-	6,249	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 4,160m - 합류관로 : 76m
	공사비	소계	-	5,433	-	-
		오수	-	5,341	-	-
		합류	-	92	-	-
	설계비		-	292	-	-
	감리비		-	509	-	-
	시설부대비		-	15	-	-

마) 침수대응 하수도정비

	◦침수예방을 위한 하수도 중점관리 사업비를 산정함.

<표 8.2-9> 수원처리구역 침수대응 하수도 정비(기존)

(단위 : 백만원)

구분		소요사업비				정비물량
		1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비	-	73,239	-	-	∙2단계 - 우수관로 : 23,905m
	공사비	-	64,891	-	-
	설계비	-	3,398	-	-
	감리비	-	4,690	-	-
	시설부대비	-	260	-	-
인계 장다리지구	총사업비	-	32,971	-	-	∙2단계 - 우수관로 : 11,758m
	공사비	-	29,347	-	-
	설계비	-	1,550	-	-
	감리비	-	1,906	-	-
	시설부대비	-	168	-	-
화성 정자 지구	총사업비	-	27,069	-	-	∙2단계 - 우수관로 : 7,296m
	공사비	-	24,084	-	-
	설계비	-	1,220	-	-
	감리비	-	1,710	-	-
	시설부대비	-	55	-	-
연무 창용 지구	총사업비	-	1,915	-	-	∙2단계 - 우수관로 : 1,277m
	공사비	-	1,654	-	-
	설계비	-	98	-	-
	감리비	-	155	-	-
	시설부대비	-	8	-	-
고색 지구	총사업비	-	4,402	-	-	∙2단계 - 우수관로 : 2,224m
	공사비	-	3,822	-	-
	설계비	-	209	-	-
	감리비	-	358	-	-
	시설부대비	-	13	-	-
지동 사거리 지구	총사업비	-	6,883	-	-	∙2단계 - 우수관로 : 1,350m
	공사비	-	5,985	-	-
	설계비	-	321	-	-
	감리비	-	561	-	-
	시설부대비	-	16	-	-

나. 서호처리구역

1) 공공하수처리시설

	◦서호공공하수처리시설은 증설없이 47,000㎥/일을 유지하므로 증설 사업비는 제외함.

<표 8.2-10> 서호공공하수처리시설 증설 사업비

(단위 : 백만원)

구분	계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
신설/증설 계획(㎥/일)	-	-	-	-	-

2) 하수관로

가) 오수관 정비(신설)

	◦처리분구별 오수관 신설 및 배수설비정비, 맨홀펌프장 신설의 소요 사업비를 산정함.

<표 8.2-11> 서호처리구역 오수관 신설

(단위 : 백만원)

구분			소요사업비				정비물량
			1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비		-	91,828	-	-	∙2단계 - 오수관 지선: 78,253m ·분류식화 : 78,253m - 배수설비 : 4,635개소 - 맨홀펌프장 :2개소
	공사비	소계	-	82,712	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	-	-	-	-
		오수지선(분류식화)	-	64,683	-	-
		배수설비	-	17,845	-	-
		맨홀펌프장	-	184	-	-
	설계비		-	4,137	-	-
	감리비		-	4,789	-	-
	시설부대비		-	190	-	-
파장	총사업비		-	36,342	-	-	∙2단계 - 오수관 지선: 31,197m ·분류식화 : 31,197m - 배수설비 : 1,616개소 - 맨홀펌프장 :2개소
	공사비	소계	-	32,553	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	-	-	-	-
		오수지선(분류식화)	-	26,147	-	-
		배수설비	-	6,222	-	-
		맨홀펌프장	-	184	-	-
	설계비		-	1,645	-	-
	감리비		-	2,069	-	-
	시설부대비		-	75	-	-
송죽	총사업비		-	55,486	-	-	∙2단계 - 오수관 지선: 47,056m ·분류식화 : 47,056m - 배수설비 : 3,019개소
	공사비	소계	-	50,159	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	-	-	-	-
		오수지선(분류식화)	-	38,536	-	-
		배수설비	-	11,623	-	-
		맨홀펌프장	-	-	-	-
	설계비		-	2,492	-	-
	감리비		-	2,720	-	-
	시설부대비		-	115	-	-

나) 노후 하수관 정비(오수)

	◦수원시 노후하수관로 정밀조사에 의한 일반복구 관로의 사업비를 산정함.

<표 8.2-12> 서호처리구역 노후 하수관로 정비(오수)

(단위 : 백만원)

구분		소요사업비				정비물량
		1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비	-	1,073	-	-	∙2단계: - 오수관로 : 1,014m
	공사비	-	922	-	-
	설계비	-	59	-	-
	감리비	-	86	-	-
	시설부대비	-	6	-	-
송죽	총사업비	-	1,073	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 1,014m
	공사비	-	922	-	-
	설계비	-	59	-	-
	감리비	-	86	-	-
	시설부대비	-	6	-	-

다) 노후 하수관 정비(우수 및 합류)

	◦수원시 노후하수관로 정밀조사에 의한 일반복구 관로의 사업비를 산정함.

<표 8.2-13> 서호처리구역 노후 하수관로 정비(우수 및 합류)

(단위 : 백만원)

구분		소요사업비				정비물량
		1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비	-	21,493	-	-	∙2단계: - 우수 및 합류관로 : 18,337m
	공사비	-	19,014	-	-
	설계비	-	972	-	-
	감리비	-	1,461	-	-
	시설부대비	-	46	-	-
송죽	총사업비	-	21,493	-	-	∙2단계 - 우수 및 합류관로 : 18,337m
	공사비	-	19,014	-	-
	설계비	-	972	-	-
	감리비	-	1,461	-	-
	시설부대비	-	46	-	-

라) 수리검토에 의한 오수 및 합류관 정비

	◦수리검토에 의한 용량부족 오수관과 역경사, 역단차 등 오수의 흐름에 지장을 주는 합류관 정비에 대한 사업비를 산정함.

<표 8.2-14> 서호처리구역 오수 및 합류관 교체(용량부족)

(단위 : 백만원)

구분			소요사업비				정비물량
			1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비		-	15,115	-	-	∙2단계: - 오수관로 : 4,184m - 합류관로 : 6,672m
	공사비	소계	-	13,147	-	-
		오수	-	4,346	-	-
		합류	-	8,801	-	-
	설계비		-	700	-	-
	감리비		-	1,232	-	-
	시설부대비		-	36	-	-
파장	총사업비		-	3,865	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 1,324m - 합류관로 : 1,721m
	공사비	소계	-	3,355	-	-
		오수	-	1,302	-	-
		합류	-	2,053	-	-
	설계비		-	184	-	-
	감리비		-	314	-	-
	시설부대비		-	12	-	-
송죽	총사업비		-	11,250	-	-	∙2단계 - 오수관로 : 2,860m - 합류관로 : 4,951m
	공사비	소계	-	9,792	-	-
		오수	-	3,044	-	-
		합류	-	6,748	-	-
	설계비		-	516	-	-
	감리비		-	918	-	-
	시설부대비		-	24	-	-

다. 황구지천처리구역

1) 공공하수처리시설

	◦황구지천 공공하수처리시설은 현재 공사중이며 2024년에 가동하는 2020년 목표 사업으로 금회 신설 사업비는 제외함.

<표 8.2-15> 서호공공하수처리시설 증설 사업비

(단위 : 백만원)

구분	계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
신설/증설 계획(㎥/일)	-	-	-	-	-

2) 하수관로

가) 오수관 정비(신설)

	◦처리분구별 오수관 신설 및 배수설비정비, 맨홀펌프장 신설의 소요 사업비를 산정함.

<표 8.2-16> 황구지천처리구역 오수관 신설

(단위 : 백만원)

구분			소요사업비				정비물량
			1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비		15,032	-	-	-	∙1단계 - 오수관 지선: 14,425m ·처리구역확대 : 2,086m ·분류식화 : 12,339m - 배수설비 : 207개소
	공사비	소계	12,881	-	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	1,779	-	-	-
		오수지선(분류식화)	10,305	-	-	-
		배수설비	797	-	-	-
		맨홀펌프장	-	-	-	-
	설계비		671	-	-	-
	감리비		1,448	-	-	-
	시설부대비		32	-	-	-
구운	총사업비		15,032	-	-	-	∙1단계 - 오수관 지선: 14,425m ·처리구역확대 : 2,086m ·분류식화 : 12,339m - 배수설비 : 207개소
	공사비	소계	12,881	-	-	-
		오수간선	-	-	-	-
		오수지선(처리구역확대)	1,779	-	-	-
		오수지선(분류식화)	10,305	-	-	-
		배수설비	797	-	-	-
		맨홀펌프장	-	-	-	-
	설계비		671	-	-	-
	감리비		1,448	-	-	-
	시설부대비		32	-	-	-

나) 노후 하수관 정비(오수)

	◦수원시 노후하수관로 정밀조사에 의한 일반복구 관로의 사업비를 산정함.

<표 8.2-17> 황구지천처리구역 노후 하수관로 정비(오수)

(단위 : 백만원)

구분		소요사업비				정비물량
		1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비	-	-	534	-	∙3단계: - 오수관로 : 913m
	공사비	-	-	455	-
	설계비	-	-	33	-
	감리비	-	-	43	-
	시설부대비	-	-	3	-
구운	총사업비	-	-	534	-	∙3단계 - 오수관로 : 913m
	공사비	-	-	455	-
	설계비	-	-	33	-
	감리비	-	-	43	-
	시설부대비	-	-	3	-

다) 노후 하수관 정비(우수 및 합류)

	◦수원시 노후하수관로 정밀조사에 의한 일반복구 관로의 사업비를 산정함.

<표 8.2-18> 황구지천처리구역 노후 하수관로 정비(우수 및 합류)

(단위 : 백만원)

구분		소요사업비				정비물량
		1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비	-	-	17,325	-	∙2단계: - 우수 및 합류관로 : 13,696m
	공사비	-	-	15,223	-
	설계비	-	-	787	-
	감리비	-	-	1,278	-
	시설부대비	-	-	37	-
구운	총사업비	-	-	17,325	-	∙2단계 - 우수 및 합류관로 : 13,696m
	공사비	-	-	15,223	-
	설계비	-	-	787	-
	감리비	-	-	1,278	-
	시설부대비	-	-	37	-

라) 수리검토에 의한 오수 및 합류관 정비

	◦수리검토에 의한 용량부족 오수관과 역경사, 역단차 등 오수의 흐름에 지장을 주는 합류관 정비에 대한 사업비를 산정함.

<표 8.2-19> 황구지천처리구역 오수 및 합류관 교체(용량부족)

(단위 : 백만원)

구분			소요사업비				정비물량
			1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)
계	총사업비		-	-	9,078	2,209	∙3단계: - 오수관로 : 4,334m - 합류관로 : 2,299m ∙4단계: - 오수관로 : 1,884m - 합류관로 : 69m
	공사비	소계	-	-	7,897	1,899
		오수	-	-	4,476	1,819
		합류	-	-	3,421	80
	설계비		-	-	420	120
	감리비		-	-	740	178
	시설부대비		-	-	21	12
입북	총사업비		-	-	-	758	∙4단계 - 오수관로 : 632m - 합류관로 : 69m
	공사비	소계	-	-	-	648
		오수	-	-	-	568
		합류	-	-	-	80
	설계비		-	-	-	44
	감리비		-	-	-	61
	시설부대비		-	-	-	5
구운	총사업비		-	-	9,078	-	∙3단계 - 오수관로 : 4,334m - 합류관로 : 2,299m
	공사비	소계	-	-	7,897	-
		오수	-	-	4,476	-
		합류	-	-	3,421	-
	설계비		-	-	420	-
	감리비		-	-	740	-
	시설부대비		-	-	21	-
금곡	총사업비		-	-	-	1,451	∙4단계 - 오수관로 : 1,252m
	공사비	소계	-	-	-	1,251
		오수	-	-	-	1,251
		합류	-	-	-	-
	설계비		-	-	-	76
	감리비		-	-	-	117
	시설부대비		-	-	-	7

2.2.4 사업별 추진계획

	◦현재 예산을 확보하였거나 설계중인 사업을 포함한 추진사업을 사업규모 및 우선순위에 따라 사업별로 구분하여 제시함.

<표 8.2-20> 사업별 소요사업비

(단위 : 백만원)

사업분류	단계	처리분구	시설계획				사업비(백만원)
			시설용량 (㎥/일)	관로 (m)	배수설비 (개소)	맨홀펌프 (개소)	계	공사비	설계비	감리비 및 기타
수원처리장	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건조화설비 악취저감시설	1단계	-	-	-	-	-	7,830	-	-	-
하수관로 정비공사 (신설)	1단계	고색	-	20,409	1,401	-	26,027	23,138	1,172	1,717
		매탄	-	24,671	1,170	-	16,331	14,327	743	1,261
		권선	-	2,881	153	-	3,461	3,003	166	292
		곡반정	-	4,389	496	-	6,415	5,577	300	538
		공단	-	10,326	685	-	12,972	11,319	592	1,061
		영통	-	3,309	36	1	3,315	2,876	160	279
		망포	-	3,627	176	-	4,359	3,784	207	368
		구운	-	14,425	207	-	15,032	12,881	671	1,480
	2단계	파장	-	31,197	1,616	2	36,342	32,553	1,645	2,144
		송죽	-	47,056	3,019	-	55,486	50,159	2,492	2,835
		오목천	-	15,529	936	-	19,636	17,319	889	1,428
노후하수관로 (오수) 정비공사	1단계	매산	-	41	-	-	43	35	4	4
		인계	-	5	-	-	8	5	1	2
	2단계	송죽	-	1,014	-	-	1,073	922	59	92
		고색	-	129	-	-	117	106	1	10
		오목천	-	292	-	-	296	250	21	25
		매탄	-	3,666	-	-	3,784	3,284	180	320
		권선	-	2,291	-	-	2,237	1,936	112	189
		곡반정	-	2,063	-	-	2,169	1,876	109	184
		공단	-	680	-	-	683	583	41	59
		영통	-	1,704	-	-	1,789	1,544	92	153
		망포	-	300	-	-	330	280	22	28
	3단계	영화	-	111	-	-	124	102	11	11
		구운	-	913	-	-	534	455	33	46
	4단계	장다리	-	649	-	-	636	543	38	55

<표 계속>

사업분류	단계	처리분구	시설계획				사업비(백만원)
			시설용량 (㎥/일)	관로 (m)	배수설비 (개소)	맨홀펌프 (개소)	계	공사비	설계비	감리비 및 기타
노후하수관로 (우수 및 합류) 정비공사	1단계	매산	-	10,902	-	-	12,913	11,267	589	1,057
		연무	-	12,345	-	-	15,028	13,155	685	1,188
		팔달	-	17,182	-	-	19,775	17,445	896	1,434
		인계	-	14,905	-	-	17,746	15,605	805	1,336
	2단계	송죽	-	18,337	-	-	21,493	19,014	972	1,507
		고색	-	1,041	-	-	1,202	1,129	8	65
		오목천	-	2,433	-	-	3,164	2,744	153	267
		매탄	-	6,629	-	-	8,059	7,010	374	675
		권선	-	512	-	-	625	533	38	54
		곡반정	-	485	-	-	543	463	34	46
		공단	-	1,255	-	-	1,595	1,375	83	137
		영통	-	1,113	-	-	1,392	1,199	74	119
		망포	-	813	-	-	1,008	864	57	87
	3단계	영화	-	3,964	-	-	4,079	3,541	194	344
		화서	-	5,002	-	-	5,639	4,901	265	473
		구운	-	13,696	-	-	17,325	15,223	787	1,315
	4단계	장다리	-	8,894	-	-	10,373	9,026	478	869
하수관로정비 (용량부족)공사	1단계	매산	-	6,616	-	-	9,142	7,953	423	766
		팔달	-	7,347	-	-	15,489	13,569	705	1,215
		세류	-	6,409	-	-	8,971	7,805	415	751
		인계	-	5,409	-	-	7,181	6,245	334	602
	2단계	파장	-	3,046	-	-	3,865	3,355	184	326
		송죽	-	7,810	-	-	11,250	9,792	516	942
		고색	-	7,346	-	-	10,209	8,884	470	855
		오목천	-	2,428	-	-	3,041	2,637	148	256
		연무	-	4,404	-	-	6,266	5,448	293	525
		이의	-	1,534	-	-	1,755	1,511	91	153
		매탄	-	7,763	-	-	9,871	8,588	456	827
		권선	-	2,029	-	-	2,199	1,902	111	186
		곡반정	-	2,178	-	-	2,809	2,435	137	237
		공단	-	5,245	-	-	6,978	6,068	325	585
		영통	-	1,603	-	-	1,825	1,575	94	156
		망포	-	4,236	-	-	6,249	5,433	292	524
	3단계	영화	-	12,175	-	-	37,085	33,268	1,677	2,140
		화서	-	2,316	-	-	3,589	3,114	171	304
		구운	-	6,633	-	-	9,078	7,897	420	761
	4단계	호매실	-	1,814	-	-	2,114	1,828	107	179
		장다리	-	6,566	-	-	8,341	7,255	387	699
		입북	-	701	-	-	758	648	44	66
		금곡	-	1,252	-	-	1,451	1,251	76	124
침수대응 하수도정비	2단계	인계	-	11,758	-	-	32,971	29,347	1,550	2,074
		화서	-	7,296	-	1(빗물)	27,069	24,084	1,220	1,765
		연무	-	1,277	-	-	1,915	1,654	98	163
		고색	-	2,224	-	1(빗물)	4,402	3,822	209	371
		지동	-	1,350	-	-	6,883	5,985	321	577

2.3	사업의 우선순위

2.3.1 분류식화 사업

	◦분류식화 사업의 우선순위는 환경성, 경제성, 긴급성 고려하여 우선순위를 결정함.

<표 8.2-21> 분류식화 사업의 우선순위

처리구역	처리분구	민원 발생	경제성	기승인	지자체 우선요청	처리장 여유용량	관련사업 연계성	사업 우선순위
서호	파장		○	○	-	기유입 (해당없음)	-	2단계
	송죽		○	○	-	기유입 (해당없음)	-	2단계
수원	호매실	-	-	-	-	-	-	기완료
	고색	○	○	○	○ (설계중)	기유입 (해당없음)	○	1단계
	오목천	-	○	○	-	기유입 (해당없음)	-	2단계
	이의	-	-	-	-	-	-	기완료
	매탄	○	○	○	○	기유입 (해당없음)	-	1단계
	권선	○	○	○	○ (설계중)	기유입 (해당없음)	-	1단계
	곡반정	○	○	○	○ (설계중)	기유입 (해당없음)	○	1단계
	공단	○	○	○	○ (설계중)	기유입 (해당없음)	○	1단계
	영통	○	○	○	○	기유입 (해당없음)	○	1단계
	망포	○	○	○	○	기유입 (해당없음)	○	1단계
황구지천	입북	-	-	-	-	-	-	기완료
	구운	○	○	○	○	기유입 (해당없음)	-	1단계
	금곡	-	-	-	-	-	-	기완료

2.3.2 공공하수처리시설의 신ㆍ증설

	◦처리시설의 신ㆍ증설은 해당없으므로 제외하며 수원공공하수처리시설의 수질강화를 고려한 재건축 계획은 추후 수질강화 고시후 재검토함.

2.3.3 노후하수관 등 기존 하수관로 정비의 우선순위

	◦노후하수관로 정밀조사와 유량 및 수질조사를 통한 불명수 저감효과를 고려하여 정비단계를 설정함. ◦매산, 연무, 팔달, 인계 등 합류식 존치지역은 추후 단기간내 분류식화 전환 계획이 없으므로 관로의 노후도를 고려하여 1단계로 우선사업을 진행함. ◦분류식화 전환지역인 송죽, 오목천, 공단, 권선, 망포, 곡반정, 영통의 기존 하수관로는 2단계로 정비계획을 수립함. ◦`15년 기정비 완료된 영화, 화서, 구운은 3단계로 정비하며 `20년정비 완료된 입북, 금곡, 호매실, 장다리와 광교신도시 등 이의분구는 `40년까지 정비계획을 수립함.

<표 8.2-22> 기존 하수관로 정비사업의 우선순위

처리분구		침입수량		목표저감량	실태조사	시행단계
		침입수량	비율(%)
계		107,145	23.3	58,840		-
서호	소계	20,999	25.1	13,864		-
	파장	7,707	23.0	4,800	○	정비중
	송죽	13,292	26.5	9,064	○	2단계
수원	소계	66,034	20.9	30,192		-
	호매실	2,141	16.7	783	-	4단계
	영화	4,163	21.5	2,285	○	3단계
	화서	2,569	13.5	1,165	○	3단계
	고색	1,978	16.9	1,208	○	2단계
	오목천	1,648	18.0	847	○	2단계
	매산	5,018	26.7	3,127	○	1단계
	연무	5,196	28.7	4,005	○	1단계
	팔달	4,513	34.2	3,372	○	1단계
	세류	2,918	17.9	1,022	○	정비중
	인계	2,489	15.2	655	○	1단계
	장다리	4,196	25.1	2,241	○	4단계
	이의	5,043	16.7	1,918	-	4단계
	매탄	3,633	20.0	8	○	2단계
	권선	5,423	24.6	1,950	○	2단계
	곡반정	5,432	21.7	2,873	○	2단계
	공단	3,859	28.6	2,060	○	2단계
	영통	3,217	18.0	613	○	2단계
	망포	2,598	15.1	60	○	2단계
황구지천	소계	7,390	15.5	2,483		-
	입북	740	13.6	-	-	4단계
	구운	4,248	17.4	1,733	○	3단계
	금곡	2,402	13.6	750	-	4단계
차집관		12,722	-	12,301	○	1단계

3. 유지관리비

3.1	유지관리비 단가산정

3.1.1 산정기준

	◦유지관리비는 공공하수처리시설, 슬러지처리시설, 분뇨처리시설, 하수관로시설로 구분하여 산출하였으며, 산정기준은 다음과 같음

<표 8.3-1> 유지관리비 산정기준

구 분				산정기준	비 고
유지 관리비	공공하수처리시설			ㆍ처리시설별 최근 3년간 공공하수처리시설의 민간위탁 톤당 단가를 산정하여 적용
	하수 관로	유지 관리비	준설비	ㆍ준설 단가 산정 ⇨ 준설기 1대당 연간 작업 능력 : 200m/일 × 250일/년 = 50,000m ⇨ 연간 소요 인건비 : 460,000원/일․조×250일/년×1조/50,000m/년 = 2,300원/m․년 ⇨ 연간 준설기 유지비 : 39,000,000원/대×1대×20%/50,000m/년 = 156원/m․년 ⇨ 준설 단가(소요인건비+준설기 유지비) : 2,300 + 156 = 2,456원/mㆍ년
			보수비	ㆍ관로공사비의 0.3%적용 ⇨ 1m당 관로공사비(D300 기준) : 794,902원/m ⇨ 관로보수비(연간) : 794,902원/m x 0.3% = 2,385원/mㆍ년
		펌프장		ㆍ유지관리비는 전력비, 유지수선비로 산정 ⇨ 전력비 : 기본요금 + 사용요금 ⇨ 유지수선비 : 중계펌프장 공사비의 0.5%적용

3.1.2 유지관리비 단가 산정

	◦수원시의 공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 하수찌꺼기 건조연료화시설은 위탁처리하고 있으며 최근 3년간 위탁비용을 분석하여 유지관리 단가를 산정함.

<표 8.3-2> 시설별 유지관리단가 산정

구분		유입량(㎥/일)			위탁비용(백만원/년)			평균톤당단가 (천원/톤ㆍ년)
		2018년	2019년	2019년	2018년	2019년	2020년
공공하수 처리시설	수원	491,309	518,822	478,035	14,725	14,725	14,725	30
	서호	39,956	41,888	41,519	2,751	2,751	2,751	67

3.2	유지관리비 산정

3.2.1 유지관리비 총괄

	◦수원시의 공공하수처리시설, 분뇨처리시설, 하수찌꺼기 건조연료화시설은 위탁처리하고 있으며 최근 3년간 위탁비용을 분석하여 유지관리 단가를 산정함.

<표 8.3-3> 시설별 유지관리비

(단위 : 백만원)

구 분	계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
계	426,561	49,647	126,357	125,277	125,280
하수처리시설	275,668	32,695	81,710	80,630	80,633
하수관로	150,853	16,948	44,635	44,635	44,635
중계펌프장	40	4	12	12	12

<표 8.3-4> 처리구역별 유지관리비

(단위 : 백만원)

구 분	계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
계	426,561	49,647	126,357	125,277	125,280
수원	300,907	35,172	89,071	88,331	88,333
서호	106,002	12,163	31,506	31,166	31,167
황구지천	19,652	2,312	5,780	5,780	5,780

3.2.2 시설별 유지관리비 산정

가. 공공하수처리시설

	◦처리시설별 위탁 톤당단가를 산정하여 일평균 유입하수량에 대한 유지관리비를 5년 단위로 총괄 유지관리비를 산정함.

<표 8.3-5> 공공하수처리시설별 유지관리비

구 분		계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
계	일평균하수량(㎥/일)	-	456,264	459,034	453,034	453,053
	유지관리비(백만원)	275,668	32,695	81,710	80,630	80,633
수원	일평균하수량(㎥/일)	-	381,084	386,220	381,237	381,253
	톤당단가(천원/㎥ㆍ년)	-	30	30	30	30
	유지관리비(백만원)	193,220	22,636	57,354	56,614	56,616
서호	일평균하수량(㎥/일)	-	75,180	72,814	71,797	71,800
	톤당단가(천원/㎥ㆍ년)	-	67	67	67	67
	유지관리비(백만원)	82,448	10,059	24,356	24,016	24,017

나. 하수관로

	◦하수관로의 m당 준설 및 개보수 비용을 적용하여 하수관로에 대한 유지관리비를 5년 단위로 산정함.

<표 8.3-6> 하수관로 유지관리비

(단위 : 백만원)

구 분			계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
총괄	계		150,853	16,948	44,635	44,635	44,635
	합류관거	하수관로연장(m)		645,087	645,087	645,087	645,087
		유지관리비	53,091	6,246	15,615	15,615	15,615
	오수관거	하수관로연장(m)		499,345	593,127	593,127	593,127
		유지관리비)	47,884	4,834	14,350	14,350	14,350
	우수관거	하수관로연장(m)		514,371	514,371	514,371	514,371
		유지관리비	42,330	4,980	12,450	12,450	12,450
	차집관거	하수관로연장(m)		91,683	91,683	91,683	91,683
		유지관리비	7,548	888	2,220	2,220	2,220
수원	계		107,664	12,534	31,710	31,710	31,710
	합류관거	하수관로연장(m)		525,681	525,681	525,681	525,681
		유지관리비	43,265	5,090	12,725	12,725	12,725
	오수관거	하수관로연장(m)		350,182	365,711	365,711	365,711
		유지관리비)	29,940	3,390	8,850	8,850	8,850
	우수관거	하수관로연장(m)		349,743	349,743	349,743	349,743
		유지관리비	28,781	3,386	8,465	8,465	8,465
	차집관거	하수관로연장(m)		69,011	69,011	69,011	69,011
		유지관리비	5,678	668	1,670	1,670	1,670
서호	계		23,537	2,102	7,145	7,145	7,145
	합류관거	하수관로연장(m)		97,830	97,830	97,830	97,830
		유지관리비	8,058	948	2,370	2,370	2,370
	오수관거	하수관로연장(m)		49,287	127,540	127,540	127,540
		유지관리비)	9,733	478	3,085	3,085	3,085
	우수관거	하수관로연장(m)		57,179	57,179	57,179	57,179
		유지관리비	4,709	554	1,385	1,385	1,385
	차집관거	하수관로연장(m)		12,630	12,630	12,630	12,630
		유지관리비	1,037	122	305	305	305
황구 지천	계		19,652	2,312	5,780	5,780	5,780
	합류관거	하수관로연장(m)		21,576	21,576	21,576	21,576
		유지관리비	1,768	208	520	520	520
	오수관거	하수관로연장(m)		99,876	99,876	99,876	99,876
		유지관리비)	8,211	966	2,415	2,415	2,415
	우수관거	하수관로연장(m)		107,449	107,449	107,449	107,449
		유지관리비	8,840	1,040	2,600	2,600	2,600
	차집관거	하수관로연장(m)		10,042	10,042	10,042	10,042
		유지관리비	833	98	245	245	245

4. 재원조달계획 및 하수도요금 현실화

4.1	재원조달계획

4.1.1 재원의 종류 및 내용

	◦하수도사업은 많은 사업비가 소요되어 국고지원 등 별도 지원 없이는 성공적인 사업수행이 어려움 ◦따라서, 하수도사업은 국고보조금, 지방비, 원인자부담금 등으로 하수도사업을 시행

가. 국고보조금

	◦국고보조율 기준은 다음과 같고, 국고보조금은 총사업비에서 원인자부담금을 제외한 금액에 해당지역의 국고보조율을 적용하여 산출 ◦수원시는 도청소재지 지역으로 해당 국고보조율을 적용하여 산정함.

<표 8.4-1> 재원조달 비율

보조사업 명		국비	도비	수계기금	시비	비 고
1) 하수관로정비사업	신설	60%	-	-	40%
	교체 및 보수	60%	-	-	40%
2) 도시침수대응사업	신설 및 교체	60%	-	-	40%
	보수	60%	-	-	40%
4) 하수처리장확충사업 (유량조정조 포함)	신설 및 증설	60%	20%	-	20%
	재건축	60%	20%	-	20%
	총인처리설비	60%	20%	-	20%
5) 분뇨처리시설 확충사업		50%	25%	-	25%
6) 하수찌꺼기 시설		60%	20%	-	20%
7) 하수처리수 재이용사업		60%	20%	-	20%

나. 원인자부담금

	◦하수도법 제61조 및 시행령 35조에 의거 원인자 부담금 산정 ◦수원시의 자치법규 중 “하수도 사용 조례 및 시행규칙”의 원인자 부담금 산정기준, 징수방법을 제시하고 이를 기준으로 원인자 부담금 산정

1) 관련법령

<표 8.4-2> 하수도법 및 시행령

구 분	내 용
하수도법 제61조 (원인자부담금 등)	① 공공하수도관리청은 건축물 등을 신축·증축하거나 용도변경 하여 오수가 대통령령으로 정하는 양 이상 증가되는 경우 해당 건축물 등의 소유자(건축 또는 건설 중인 경우에는 건축주 또는 건설주체를 말한다)에게 공공하수도 개축비용의 전부 또는 일부를 부담시킬 수 있다. ② 공공하수도관리청은 대통령령이 정하는 타공사 또는 공공하수도의 신설·증설 등을 수반하는 개발행위(이하 "타행위"라 한다)로 인하여 필요하게 된 공공하수도에 관한 공사에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 타공사 또는 타행위의 비용을 부담하여야 할 자에게 부담시키거나 필요한 공사를 시행하게 할 수 있다. ③ 제1항 및 제2항의 규정에 따른 원인자부담금의 산정기준·징수방법 그 밖의 필요한 사항은 당해 지방자치단체의 조례로 정한다. ④ 제1항 및 제2항에 따라 징수한 원인자부담금은 공공하수도의 신설, 증설, 이설, 개축 및 개수 등 공사에 드는 비용으로만 사용할 수 있다
하수도법 시행령 제35조 (원인자부담금 등)	① 법 제61조제1항에서 "대통령령으로 정하는 양 이상 증가되는 경우"란 하루에 10세제곱미터 이상 증가되는 경우를 말한다.<개정 2014.7.16.> ② 법 제61조제2항에서 "대통령령이 정하는 타공사 또는 공공하수도의 신설·증설 등을 수반하는 개발행위"란 다음 각 호의 구분에 따른 것을 말한다. 1. 타공사 공공하수도를 이설·보수·개수하게 하는 원인을 제공한 공공하수도 외의 상수도관, 가스관, 통신관, 전주 및 도로·철도 등의 설치공사 2. 공공하수도의 신설·증설 등을 수반하는 개발행위로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위 가. 도시개발사업(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「주택법」, 「도시 및 주거환경정비법」, 「택지개발촉진법」 및 「도시개발법」 등에 따른 개발사업 등)의 수행 나. 산업단지조성사업(「산업입지 및 개발에 관한 법률」 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 등에 따른 산업단지 조성사업 등)의 수행 다. 공항건설사업의 수행 라. 관광지·관광단지의 개발사업(「관광진흥법」, 「온천법」 및 「자연공원법」 등에 따른 개발사업 등)의 수행 마. 그 밖에 하수처리구역에 포함되지 아니한 지역의 개발행위자가 하수처리구역으로 포함하여 줄 것을 요청하여 공공하수도의 신설·증설 등이 필요한 행위

2) 수원시 관련조례

<표 8.4-3> 하수도 사용 조례 및 시행규칙

구 분	내 용
조례 제21조 (건축물 등에 대한 원인자부담금)	① 법 제61조제1항에 따른 원인자부담금의 산정기준 및 징수방법 등은 다음 각 호와 같이 한다. <조 제목개정 2021.07.08.> 1. 오수발생량은 영 제24조제5항에 따라 고시한 오수발생량 산정기준을 적용하여 산정한다. <개정 2021.07.08.> 2. 원인자부담금 부과대상 오수발생량은 다음과 같이 산정한다. 가. 신축·증축·용도변경 등 각각의 행정행위로 인한 오수발생량 1일 10세제곱미터 이상인 경우 전체 오수발생량 (개정 2012.11.14.) 나. 수회에 걸쳐 이루어지는 신축·증축·용도변경 등의 행정행위로 오수발생량이 1일 10세제곱미터 이상인 경우 1일 10세제곱미터를 초과하는 양 다만, 건축물 신축 후 1년 이내(준공일을 기준으로 한다)에 증축ㆍ용도변경 등으로 오수량이 증가하는 경우에는 기존 건축물 등에서 발생하는 오수량을 포함한다. (개정 2012.11.14) 〈단서 신설 2018.09.28〉 ※ 원인자부담금 부과대상 오수량 산정예 : 별표 4(개정 2015.07.31) 다. 원인자부담금이 납부된 건축물이 재축되는 경우 기존 건축물에서 발생하는 오수량은 제외한다. 〈신설 2009.08.07〉 3. 건축물 등의 오수발생량은 해당 건축물 전체를 기준으로 산정하는 것을 원칙으로 하며, 불가피한 경우 건축물 소유자 별로 산정할 수 있다. 4. 원인자부담금의 금액은 제2호에 따라 산정한 원인자부담금 부과대상 오수발생량(㎥/일)에 단위단가(원/㎥/일)를 곱하여 산정한다.(개정 2012.11.14) 5. 오수발생량이 1일 1세제곱미터에 대한 원인자부담금 단위단가는 별표 5의 산정방식에 따라 산정한 금액을 초과하지 않는 범위에서 수원시의 공보, 게시판, 일간신문 중 하나 이상에 공고하고 인터넷에도 공고하여야 한다. (개정 2021.07.08) 6. 원인자부담금의 부과 및 납부기한 가. 사용승인(준공)이 있는 행위 : 인·허가 시 개산액을 통보하고 사용승인(준공) 신청 시 공사완료도서에 따라 최종 금액을 산정 및 부과하고 사용승인(준공) 완료 전까지 납부 (개정 2021.07.08) 나. 사용승인(준공)이 없는 행위 : 인·허가 신청 시 부과하고 인·허가 완료 전까지 납부 (개정 2021.07.08.) 7. 법 제61조제4항에 따라 원인자부담금은 신용카드 또는 직불카드 등의 방법으로 낼 수 있다. <본호 신설 2021.07.08> ② 제23조에 따른 타행위에 해당하여 원인자부담금을 부과·징수한 경우 또는 원인자가 타행위 지역에서 발생하는 하수를 적정처리 할 수 있는 공공하수처리시설을 설치한 경우에는 해당 지역 내 건축물의 신축·증축 및 용도변경 등에 대해서는 원인자부담금을 부과하지 않는다.(개정 2012.11.14)

<표 계속>

구 분	내 용
조례 제22조 (타공사에 대한 원인자부담금)	① 법 제61조제2항에 따른 "타공사" 에 대한 원인자부담금은 해당 공사에 소요되는 비용의 전부를 타공사의 시행자가 부담하여야 한다. ② 제1항에 따른 원인자부담금은 타공사를 하는 자와 시장이 협의하여 산정한다. (개정 2012.11.14) ③ 시장은 제2항에 따른 협의가 성립되지 않을 경우 타공사를 하는 자에게 법 제16조에 따른 허가를 받아 필요한 공사를 시행하도록 할 수 있다. (개정 2012.11.14)
조례 제23조 (타행위에 대한 원인자부담금)	① 법 제61조제2항에 따른 "타행위"에 대한 원인자부담금은 타행위에 의해 발생되는 하수량을 처리할 수 있는 공공하수처리시설 설치비용과 해당 지역에서 발생하는 하수를 공공하수도로 연결시키기 위한 하수관로 설치비용의 전액을 사업시행자에게 부과한다.(개정 2021.01.07) ② 제1항에 따른 공공하수처리시설 설치비용은 다음 각 호와 같이 산정한 하수발생량에 단위 단가(원/㎥/일)를 곱하여 산정한다. 1. 하수발생량 산정 가. 하수발생량은 타행위의 준공연도에 해당하는 하수도정비기본계획의 일최대 생활오수 원단위(타행위의 준공연도가 하수도정비기본계획 목표 연도의 중간일 경우, 직선보간법으로 산정한다)에 개발계획 인구를 곱하여 산정한 수량과 해당 사업의 기본 또는 실시설계보고서상의 수량과 비교하여 많은 수량으로 한다. 다만,, 타행위의 개발계획 인구가 없을 시는 도시기본계획상의 가구당 인구지표에 의해 산정한다. (개정 2015.07.31) 나. 가목에 의한 하수발생량 산정 시 타행위 지역 안의 원인자부담금을 납부한 기존 건축물에서 발생하는 하수량은 제외한다.(개정 2009.08.07) 2. 하수발생량에 대한 원인자 부담금 단위단가는 제21제1항제5호의 별표 5에 따라 산정한다. (개정 2015.07.31) ③ 제1항에 따른 하수관로 설치비용은 타행위의 부지경계에서 기존 공공하수관로까지 하수를 유입시키기 위한 하수관로 설치에 필요한 전체 비용으로 하며, 기존 공공하수관거의 용량이 부족한 경우 용량확대 등을 위한 비용을 추가로 부과·징수할 수 있다.(개정 2015.07.31) ④ 원인자부담금의 부과시기는 제21조를 준용한다. 다만, 사업시행자로부터 분할납부의 요청이 있을 시에는 분할납부토록 하고, 분할납부에 필요한 사항은 규칙으로 정한다. (개정 2015.07.31)

<표 계속>

구 분	내 용
시행규칙 제11조 (원인자부담금 부과징수)	① 조례 제21조부터 제23조까지의 원인자부담금의 징수결정을 한 때에는 별지 제8호서식의 납부고지서에 따라 부과·징수한다. ② 조례 제23조의 분할 납부방법은 다음 각 호에 따른다. 1. 분할납부는 공사기간이 1년 이상인 타행위에 한하며, 착공 전에 분할납부에 대하여 협의하여야 한다. 2. 원인자부담금의 분할납부는 착공 전에 전체 오수량의 100분의 30, 착공 후 1년 이내에 100분의 30, 준공 전에 잔여 오수량 100분의 40에 해당하는 원인자부담금을 납부한다. 단, 조기납부의 경우는 협의에 의하여 가능하며 지연납부 시는 조례 제26조에 따른다. 3. 제2호에서 분할납부 원인자부담금은 해당 오수량에 분할납부 시점의 원인자부담금 단위단가(원/㎥/일)를 곱하여 산정한다. ③ 원인자부담금 부과대상이 되는 사업·시설물·건축물 등을 인가·허가·승인한 부서장은 그 사실을 공공하수도 관리부서에 통보하고 사용(준공)검사필증 등을 교부하는 경우에는 원인자부담금 납부 사실을 확인 후 교부하여야 한다.〈신설 2010.02.04〉(본 조 개정 2009.08.07)
조례 별표5 (원인자부담금 단위단가 산정방식)	원인자부담금 단위단가는 공공하수처리시설의 시설용량, 총사업비, 생산자 물가상승률(α)을 고려하여 산정하는 것을 원칙으로 한다. [eqn: 단위단가`=` {공공하수처리시설``총`사업비(원)} over {공공하수처리시설```시설용량(m ^{3} /일`)} TIMES ` alpha] ▹ [eqn: alpha `=` LEFT ( 1+R _{1} RIGHT ) TIMES CDOTS TIMES LEFT ( 1+R _{n} RIGHT )] ▹ R(%) : 전년대비 물가상승률 n : 공공하수도 설치 준공 이후 경과연수 ※ 공공하수처리시설〔공공하수처리시설 계획에 포함하여 설치한 차집관로(간선관로)를 포함한다.〕총사업비는 부지매입비, 설계비, 감리비, 시공비 등 총 소요된 금액으로 한다. ※ 시 관내 2 이상의 공공하수처리시설이 존재하는 경우 시 관내 전체 공공하수처리시설의 사업비 및 시설용량을 합산하여 원인자부담금 단위단가를 산정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공하수처리시설을 신설하는 타행위 사업의 경우 당해 신설하는 공공하수처리시설의 사업비 및 시설용량에 대해 원인자부담금 단위단가를 산정한다.

3) 원인자부담금 부과현황 및 계획

	◦수원시의 원인자 부담금 납입대상사업은 42개 개발사업으로 황구지천 공공하수처리시설 신설사업에 투자될 예정이며 재원협의시 협의가 완료되었으며 추가 증설계획이 없으므로 금회 계획에서는 제외함.

<표 8.4-4> 원인자부담금 계획

구분	기유입 인구	적용 인구	계획인구				원인자부담금			비고
			2025년	2030년	2035년	2040년	부과협의	납부여부	부과시기
계	-	63,082	59,094	63,082	63,082	63,082	-	-	-
111-1구역	-	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	준공전예정	×	-
111-3구역	-	401	401	401	401	401	준공전예정	×	-
111-4구역	-	480	480	480	480	480	2022. 4	×	-
111-5구역	-	814	814	814	814	814	준공전예정	×	-
113-6구역	-	1,569	1,569	1,569	1,569	1,569	준공전예정	×	-
113-12구역	-	670	670	670	670	670	준공전예정	×	-
115-6구역	-	1,862	1,862	1,862	1,862	1,862	준공전예정	×	-
115-8구역	-	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	준공전예정	×	-
115-9구역	-	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	준공전예정	×	-
115-10구역	-	831	831	831	831	831	준공전예정	×	-
115-12구역	-	940	940	940	940	940	준공전예정	×	-
인계동주상복합	-	288	288	288	288	288	2020.11	○	2020.11
수원고등(115-2구역)	-	3,507	3,507	3,507	3,507	3,507	2022. 4	×	-
대유평지구	-	2,261	2,261	2,261	2,261	2,261	2021.11	×	-
곡선지구	-	3,107	3,107	3,107	3,107	3,107	2021.12	×	-
망포4지구4 블록	-	947	947	947	947	947	준공전예정	×	-
망포4지구 5블록	-	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	준공전예정	×	-
망포5지구	-	627	627	627	627	627	준공전예정	×	-
망포6지구	-	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	준공전예정	×	-
망포지구(종전)	-	1,728	1,728	1,728	1,728	1,728	준공전예정	×	-
당수1지구	-	7,468	7,468	7,468	7,468	7,468	준공전예정	×	-
당수2지구	-	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	준공전예정	×	-
효행(종전)지구	-	3,192	3,192	3,192	3,192	3,192	미정	×	-
고색지구	-	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	준공전예정	×	-
고색2지구	-	3,058	3,058	3,058	3,058	3,058	준공전예정	×	-
고색3지구	-	-	-	-	-	-	2020.02	○	2020.2
서둔지구	-	471	471	471	471	471	준공전예정	×	-
역세권1지구	-	-	-	-	-	-	개별부과	×	-
역세권2지구	-	-	-	-	-	-	개별부과	×	-
평동지구	-	-	-	-	-	-	준공전예정	×	-
이목지구	-	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	준공전예정	×	-
영통1구역	-	720	720	720	720	720	준공전예정	×	-
영통2구역(매탄4,5)	-	2,949	2,949	2,949	2,949	2,949	준공전예정	×	-
팔달1구역	-	721	721	721	721	721	준공전예정	×	-
권선1구역(동남)	-	317	-	317	317	317	미정	×	-
권선2구역(성일)	-	321	-	321	321	321	미정	×	-
파장1구역(삼익)	-	165	-	165	165	165	미정	×	-
세류1구역(미영)	-	414	-	414	414	414	미정	×	-
구운1구역(삼환)	-	1,164	-	1,164	1,164	1,164	미정	×	-
우만1구역(주공)	-	1,158	-	1,158	1,158	1,158	미정	×	-
원천1구역(아주)	-	152	-	152	152	152	미정	×	-
망포1구역(청와)	-	297	-	297	297	297	미정	×	-

4.1.2 처리구역별 재원조달계획

가. 재원조달계획 총괄

	◦단계별 재원조달계획은 사업비와 유지관리비로 구분하여 국비, 도비, 시비, 원인자부담금으로 산정

<표 8.4-5> 단계별 재원조달계획

(단위 : 백만원)

구 분			계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
계	계		1,032,300	251,685	428,934	202,729	148,952
	사업비	소계	605,739	202,038	302,577	77,452	23,672
		국비	358,750	116,527	181,550	46,470	14,203
		도비	-	-	-	-	-
		시비	246,989	85,511	121,027	30,982	9,469
		원인자	-	-	-	-	-
	유 지 관리비	소계	426,561	49,647	126,357	125,277	125,280
		시비	426,561	49,647	126,357	125,277	125,280
수원	계		732,960	222,178	262,140	138,847	109,796
	사업비	소계	432,053	187,006	173,069	50,516	21,463
		국비	254,538	107,508	103,844	30,308	12,878
		도비	-	-	-	-	-
		시비	177,515	79,498	69,225	20,208	8,585
		원인자	-	-	-	-	-
	유 지 관리비	소계	300,907	35,172	89,071	88,331	88,333
		시비	300,907	35,172	89,071	88,331	88,333
서호	계		235,511	12,163	161,015	31,166	31,167
	사업비	소계	129,509	-	129,509	-	-
		국비	77,706	-	77,706	-	-
		도비	-	-	-	-	-
		시비	51,803	-	51,803	-	-
		원인자	-	-	-	-	-
	유 지 관리비	소계	106,002	12,163	31,506	31,166	31,167
		시비	106,002	12,163	31,506	31,166	31,167
황구지천	계		63,829	17,344	5,780	32,716	7,989
	사업비	소계	44,177	15,032	-	26,936	2,209
		국비	26,506	9,019	-	16,162	1,325
		도비	-	-	-	-	-
		시비	17,671	6,013	-	10,774	884
		원인자	-	-	-	-	-
	유 지 관리비	소계	19,652	2,312	5,780	5,780	5,780
		시비	19,652	2,312	5,780	5,780	5,780

나. 처리구역별 재원조달계획(사업비)

	◦처리구역별 재원조달계획(사업비)는 공공하수처리시설, 하수관로정비, 하수찌꺼기 건조화시설 악취저감으로 구분하여 산정

<표 8.4-6> 처리구역별 재원조달계획(사업비)

(단위 : 백만원)

구 분				계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
총괄	총계		소계	605,739	202,038	302,577	77,452	23,672
			국비	358,750	116,527	181,550	46,470	14,203
			도비	-	-	-	-	-
			시비	246,989	85,511	121,027	30,982	9,469
			원인자	-	-	-	-	-
	공공하수 처리시설		소계	-	-	-	-	-
			국비	-	-	-	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
	하수 관로 (오수)	합계	계	382,714	128,747	190,258	50,410	13,299
			국비	229,629	77,249	114,156	30,245	7,979
			도비	-	-	-	-	-
			시비	153,085	51,498	76,102	20,165	5,320
			원인자	-	-	-	-	-
		신설	계	199,377	87,913	111,464	-	-
			국비	119,626	52,748	66,878	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	79,751	35,165	44,586	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
		개량 (오수및합류)	계	169,516	40,783	66,317	49,752	12,664
			국비	101,711	24,470	39,792	29,851	7,598
			도비	-	-	-	-	-
			시비	67,805	16,313	26,525	19,901	5,066
			원인자	-	-	-	-	-
		노후하수 관로정비 (오수)	계	13,821	51	12,477	658	636
			국비	8,292	31	7,486	394	381
			도비	-	-	-	-	-
			시비	5,529	20	4,991	264	255
			원인자	-	-	-	-	-
	하수 관로 (우수)	합계	계	215,196	65,461	112,320	27,042	10,373
			국비	129,121	39,278	67,394	16,225	6,224
			도비	-	-	-	-	-
			시비	86,075	26,183	44,926	10,817	4,149
			원인자	-	-	-	-	-
		노후하수 관로정비 (우수및합류)	계	141,956	65,461	39,080	27,042	10,373
			국비	85,176	39,278	23,449	16,225	6,224
			도비	-	-	-	-	-
			시비	56,780	26,183	15,631	10,817	4,149
			원인자	-	-	-	-	-
		침수대응	계	73,239	-	73,239	-	-
			국비	43,945	-	43,945	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	29,294	-	29,294	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
	건조화설비 악취저감시설 (증설)		계	7,830	7,830	-	-	-
			국비	-	-	-	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	7,830	7,830	-	-	-
			원인자	-	-	-	-	-

<표 계속>

(단위 : 백만원)

구 분				계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
수원	합계		소계	432,053	187,006	173,069	50,516	21,463
			국비	254,538	107,508	103,844	30,308	12,878
			도비	-	-	-	-	-
			시비	177,515	79,498	69,225	20,208	8,585
			원인자	-	-	-	-	-
	공공하수 처리시설		소계	-	-	-	-	-
			국비	-	-	-	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	-	-	-	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
	하수 관로 (오수)	소계	계	247,845	113,715	82,242	40,798	11,090
			국비	148,708	68,230	49,346	24,478	6,654
			도비	-	-	-	-	-
			시비	99,137	45,485	32,896	16,320	4,436
			원인자	-	-	-	-	-
		신설	계	92,517	72,881	19,636	-	-
			국비	55,510	43,729	11,781	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	37,007	29,152	7,855	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
		개량 (오수및합류)	계	143,114	40,783	51,202	40,674	10,455
			국비	85,870	24,470	30,723	24,404	6,273
			도비	-	-	-	-	-
			시비	57,244	16,313	20,479	16,270	4,182
			원인자	-	-	-	-	-
		노후하수 관로정비 (오수)	계	12,214	51	11,404	124	636
			국비	7,328	31	6,842	74	381
			도비	-	-	-	-	-
			시비	4,886	20	4,562	50	255
			원인자	-	-	-	-	-
	하수 관로 (우수)	소계	계	176,379	65,461	90,827	9,718	10,373
			국비	105,830	39,278	54,498	5,830	6,224
			도비	-	-	-	-	-
			시비	70,549	26,183	36,329	3,888	4,149
			원인자	-	-	-	-	-
		노후하수 관로정비 (우수및합류)	계	103,139	65,461	17,588	9,718	10,373
			국비	61,885	39,278	10,553	5,830	6,224
			도비	-	-	-	-	-
			시비	41,254	26,183	7,035	3,888	4,149
			원인자	-	-	-	-	-
		침수대응	계	73,239	-	73,239	-	-
			국비	43,945	-	43,945	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	29,294	-	29,294	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
	건조화설비 악취저감시설		계	7,830	7,830	-	-	-
			국비	-	-	-	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	7,830	7,830	-	-	-
			원인자	-	-	-	-	-

<표 계속>

(단위 : 백만원)

구 분				계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
서호	합계		소계	129,509	-	129,509	-	-
			국비	77,706	-	77,706	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	51,803	-	51,803	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
	하수 관로 (오수)	소계	계	108,016	-	108,016	-	-
			국비	64,810	-	64,810	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	43,206	-	43,206	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
		신설	계	91,828	-	91,828	-	-
			국비	55,097	-	55,097	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	36,731	-	36,731	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
		개량 (오수및합류)	계	15,115	-	15,115	-	-
			국비	9,069	-	9,069	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	6,046	-	6,046	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
		노후하수 관로정비 (오수)	계	1,073	-	1,073	-	-
			국비	644	-	644	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	429	-	429	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
	하수 관로 (우수)	소계	계	21,493	-	21,493	-	-
			국비	12,896	-	12,896	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	8,597	-	8,597	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
		노후하수 관로정비 (우수및합류)	계	21,493	-	21,493	-	-
			국비	12,896	-	12,896	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	8,597	-	8,597	-	-
			원인자	-	-	-	-	-

<표 계속>

(단위 : 백만원)

구 분				계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
황구지천	합계		소계	44,177	15,032	-	26,936	2,209
			국비	26,506	9,019	-	16,162	1,325
			도비	-	-	-	-	-
			시비	17,671	6,013	-	10,774	884
			원인자	-	-	-	-	-
	하수 관로 (오수)	소계	계	26,853	15,032	-	9,612	2,209
			국비	16,111	9,019	-	5,767	1,325
			도비	-	-	-	-	-
			시비	10,742	6,013	-	3,845	884
			원인자	-	-	-	-	-
		신설	계	15,032	15,032	-	-	-
			국비	9,019	9,019	-	-	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	6,013	6,013	-	-	-
			원인자	-	-	-	-	-
		개량 (오수및합류)	계	11,287	-	-	9,078	2,209
			국비	6,772	-	-	5,447	1,325
			도비	-	-	-	-	-
			시비	4,515	-	-	3,631	884
			원인자	-	-	-	-	-
		노후하수 관로정비 (오수)	계	534	-	-	534	-
			국비	320	-	-	320	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	214	-	-	214	-
			원인자	-	-	-	-	-
	하수 관로 (우수)	소계	계	17,325	-	-	17,325	-
			국비	10,395	-	-	10,395	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	6,930	-	-	6,930	-
			원인자	-	-	-	-	-
		노후하수 관로정비 (우수및합류)	계	17,325	-	-	17,325	-
			국비	10,395	-	-	10,395	-
			도비	-	-	-	-	-
			시비	6,930	-	-	6,930	-
			원인자	-	-	-	-	-

다. 처리구역별 재원조달계획(유지관리비)

	◦처리구역별 재원조달계획(유지관리비)는 공공하수처리시설, 하수관로, 맨홀펌프장, 분뇨처리시설, 하수찌꺼기 건조화시설로 구분하여 산정

<표 8.4-7> 처리구역별 재원조달계획(유지관리비)

(단위 : 백만원)

구 분			계	1단계 (2025년)	2단계 (2030년)	3단계 (2035년)	4단계 (2040년)	비고
계	총계	계	426,561	49,647	126,357	125,277	125,280
		시비	426,561	49,647	126,357	125,277	125,280
	공공하수 처리시설	소계	275,668	32,695	81,710	80,630	80,633
		시비	275,668	32,695	81,710	80,630	80,633
	하수관로	소계	150,853	16,948	44,635	44,635	44,635
		시비	150,853	16,948	44,635	44,635	44,635
	맨 홀 펌프장	소계	40	4	12	12	12
		시비	40	4	12	12	12
수원	계		300,907	35,172	89,071	88,331	88,333
	공공하수 처리시설	소계	193,220	22,636	57,354	56,614	56,616
		시비	193,220	22,636	57,354	56,614	56,616
	하수관로	소계	107,664	12,534	31,710	31,710	31,710
		시비	107,664	12,534	31,710	31,710	31,710
	맨 홀 펌프장	소계	23	2	7	7	7
		시비	23	2	7	7	7
서호	계		106,002	12,163	31,506	31,166	31,167
	공공하수 처리시설	소계	82,448	10,059	24,356	24,016	24,017
		시비	82,448	10,059	24,356	24,016	24,017
	하수관로	소계	23,537	2,102	7,145	7,145	7,145
		시비	23,537	2,102	7,145	7,145	7,145
	맨 홀 펌프장	소계	17	2	5	5	5
		시비	17	2	5	5	5
황구지천	계		19,652	2,312	5,780	5,780	5,780
	하수관로	소계	19,652	2,312	5,780	5,780	5,780
		시비	19,652	2,312	5,780	5,780	5,780

4.2	하수도요금의 현실화

가. 하수도요금 부과현황

	◦수원시는 하수도사업 및 유지관리 비용의 지출에 대한 요금 현실화를 위해 2015년 평균 271원/톤에서 2019년 547원/톤으로 평균단가를 지속적으로 인상하여 2019년 현재 하수도요금 현실화율은 92%임.

<표 8.4-8> 과거 하수도요금 부과액

구분	연간부과량 (천톤)	부과액 (백만원)	평균단가 (원/톤)	총괄원가 (백만원)	총괄단위원가 (원/톤)	현실화율(%)
2015년	137,177	37,202	271	79,711	581	47
2016년	138,827	47,674	343	87,445	630	55
2017년	138,673	59,186	427	86,571	624	68
2018년	140,714	69,211	492	81,281	578	85
2019년	147,773	80,763	547	87,660	593	92

나. 하수도 요금단가 및 인상계획

	◦수원시 하수도 요금단가는 2015년 이후 현재까지 지속적으로 하수도 요금단가 인상을 고시함에 따라 현실적인 하수도 요금단가를 계획하였음. ◦이에 수원시는 향후 지속적인 하수도 유지관리 원가를 절감하고 현실적인 하수도요금 단가를 유지하도록 하수도요금 인상계획 수립

<표 8.4-9> 하수도요금 단가

구분			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비 고
하수도요금 단가	가정용	1~20	175	240	312	373	410	427
		21~30	220	299	388	465	511	532
		31이상	270	362	470	563	619	645
	업무용	1~100	260	365	470	564	620	645
		101~300	340	478	616	738	812	845
		301~1,000	420	591	762	913	1,004	1,045
		1,001~2,000	480	673	868	1,040	1,143	1,190
		2,001이상	520	729	940	1,126	1,238	1,289
	영업용	1~100	310	447	576	690	758	789
		101~300	400	576	742	889	977	1,017
		301~1,000	480	692	891	1,068	1,174	1,222
		1,001~2,000	520	748	963	1,154	1,269	1,321
		2,001이상	560	811	1,045	1,252	1,376	1,432
	대중 목욕탕용	1~500	290	408	554	664	730	759
		501~1,500	370	522	709	849	934	972
		1,501~2,000	450	634	861	1,032	1,134	1,180
		2,001이상	530	748	1,016	1,217	1,338	1,393

주) 수원시 하수도 사용 조례 별표1. 공공하수도 사용료 산정기준(제16조 제2항)