8-

제8장  상수원 수질관리 정보관리체계 구축

8-

「수원시 상수원 수질관리계획 수립」용역

제 8 장 상수원 수질관리 정보

관리체계 구축

8.1 정보수집 및 관리현황

8.2 정보관리체계 구축 방안

8.3 정보관리체계 활용계획

8

제8장  상수원 수질관리 정보관리체계 구축

8.1 정보수집 및 관리현황

8.1.1 정보화 관련 자료수집 및 관리실태

가. 상수원 정보관리체계 수집정보

상수원 수질관리계획 구역 내에서 조사된 정보들을 ｢수도법｣ 제7조의 3에 따라 구축ㆍ운영하는‘상수원 정보관리체계’와 연계하여 등록, 관리하고, 상수원 수질관리 계획수립 및 관리정책 마련에 효율적으로 활용될 수 있도록 함.

상수원 정보관리체계에서는 상수원보호구역의 지정 현황 등의 정보를 구축ㆍ 운영하도록 정하고 있으며, 상수원 정보관리체계의 구축정보와 연계하여 본 관리계획을 통해 수집 가능한 정보는 다음과 같음.

상수원 정보관리체계와 상수원 수질관리계획 수집자료 연계표

상수원 정보관리체계 구축정보 (「수도법」제7조의3 1항)		상수원 수질관리계획 수립에 따른 수집정보
1호	취수․정수 등 수도시설 정보	⋅취수시설 설치현황 : 위치, 용량, 수원, 취수지점 등 ⋅정수시설 설치현황 : 위치, 용량, 정수처리 방식 등
	급수현황 등에 관한 정보	⋅급수현황 : 정수장별 공급지역, 급수지역, 급수량, 급수인구
2호	상수원보호구역의 지정 현황	⋅보호구역 지정현황 : 지정면적, 거주인구 등 ⋅보호구역 미지정현황 : 미지정 취수장 현황, 사유 및 향후 지정계획
	토지이용 실태	⋅용도지역별 토지이용현황 : 도시, 관리, 농림, 자연환경보전지역 ⋅지목별 토지이용 현황 : 전, 답, 대지, 임야 등 ⋅소유자별 토지이용현황 : 국유지, 공유지, 사유지 구분 ⋅기타 : 상수원보호구역내 하천구역, 도로 및 주차장 현황
	수질 및 오염물질 발생 현황 등에 관한 정보	⋅생활하수 및 축산폐수 배출 및 처리시설 내역 ⋅기타 오염원 현황 : 위락업소, 양식장, 폐기물 매립지 등
3호	공장설립의 제한지역 현황	⋅공장설립 제한지역 현황 : 행정구역별 면적 등 ⋅공장설립 승인지역 현황 : 행정구역별 면적 등
	공장입지 현황 등에 관한 정보	⋅공장등록현황 : 업체수, 제조면적, 폐수․대기배출시설 여부 등 ⋅지번별 공장내역 : 입주업체, 면적, 지목 등
4호	그 밖에 상수원 수질관리를 위하여 필요한 정보	⋅하천 및 수계현황 : 수위, 수량 ⋅호소 및 지하수 이용 현황 ⋅환경기초시설 설치현황 ⋅관련 지형도면

나. 상수원 관련정보 수집 및 관리현황

상수원보호구역은 관련 관리 규정에 따라 상수원 관련정보가 관리되고 있으나, 상수원 수질관리구역의 경우 별도의 정보관리체계가 구축되어 있지 않아 담당 실과에서 다양한 형태의 파일로 자료를 보관하고 있음.

상수원 수질관리계획 수립의 기초자료로 활용한 정보별 관리실무부서 및 자료수집 현황은 다음과 같음.

상수원 관련 정보별 관리실무부서 및 자료수집현황

구 분	관리실무부서	자료수집현황
상수원보호구역정보	수질환경과	⋅상수원보호구역 및 보호구역 미지정 현황 관리
수도시설정보	맑은물생산과	⋅취수․정수시설 등 수도시설 현황 관리 ⋅수질검사 및 수질검사자료 관리
오수배출시설	장안구 생활안전과	⋅개인하수처리시설 신고현황 활용
가축분뇨배출시설	생명산업과 장안구 생활안전과	⋅시설관리, 축산농가의 현황조사
폐수배출시설	환경정책과 장안구 환경위생과 경기도 광역환경관리사업소	⋅폐수배출시설 신고현황 활용 ⋅폐수배출업소 조사표 작성(4~5종)
무허가․미신고 시설	수질환경과 장안구 생활안전과 장안구 환경위생과 장안구 건축과	⋅통합 지도․점검 시 단속현황
비점오염원	수질환경과	⋅비점오염원 자료현황
기타 수질오염원	환경정책과 장안구 환경위생과	⋅기타 수질오염원 신고현황 활용 ⋅유류취급 등록현황 활용
전국오염원 조사자료입력	수질환경과	⋅담당실과에서 이관된 자료를 취합 ⋅새올시스템 활용 및 주로 개인서식의 엑셀파일 형태로 자료 이관
하수처리구역정보	하수관리과	⋅하수정비기본계획 수립 ⋅하수처리시설 및 관로정비현황 관리

8.1.2 정보화 관리시스템 구축현황

가. 상수원 정보 관련 관리시스템 구축현황

상수원 정보관리에 필요한 정보들 대부분은 환경부, 행정자치부 등에서 운영하는 타 시스템에 의해 주기적으로 수집 및 관리되고 있으며 수원시에서 별도로 구축하여 운영하는 상수원 정보관리시스템은 없음.

상수원 정보관리는 타 시스템으로부터 필요한 정보를 선별하여 효율적으로 수집ㆍ관리하는 것이 중요하며, 정보별 자료수집체계 및 흐름도는 다음과 같음.

상수원 관련 정보화와 정보수집체계

구 분	내 용	상수원 관련정보
국가상수도 정보시스템	⋅상수도 관련 자료의 수집 및 대민홈페이지 제공을 위해 구축 ⋅상수도통계, 상수원보호구역 평가, 수질검사자료 등 상수도관련 정보의 수집프로그램 운영 ⋅홈페이지 : www.waternow.go.kr ⋅자료수집주기 - 상수도통계 : 연 1회 - 상수원보호구역 평가자료 : 연 1회 - 수질검사자료 : 일,주,월,분기,연 1회 ⋅운영주체 : 한국수자원공사(K-water)	⋅상수도통계 : 수도일반현황, 수도시설 현황, 수도운영관리현황 등 상수도 전반에 대한 정보 ⋅상수원보호구역 평가관리 : 상수원보호구역 지정현황, 오염원 분포 및 관리실태, 관리현황, 환경정비구역 지정 및 관리현황 등 ⋅수질검사자료 : 취ㆍ정수장 법정수질검사, 정수처리기준 검사 등 수질검사 준수여부 및 항목별 수질자료 등
전국 오염원조사 시스템	⋅전국의 수질환경오염의 근원이 되는 오염원을 그룹별로 조사하기 위한 온라인 시스템 ⋅홈페이지 : wems.nier.go.kr ⋅자료수집주기 : 연 1회 ⋅운영주체 : 국립환경과학원	⋅기초현황 : 인구현황, 기타오염원 현황, 토지이용현황, 환경기초시설 현황 등 ⋅산업현황 :수질배출사업장 정보 ⋅축산현황 : 축산폐수 발생정보 ⋅특별대책지역 조사 : 특대지역환경자료
새올 행정시스템	⋅지방자치단체의 표준 업무체계 관리와 중복비용 최소화를 위해 개발ㆍ운영 ⋅홈페이지 : 지자체 개별시스템 ⋅자료수집주기 : 수시 ⋅운영주체 : 행정자치부, 시군구	⋅행정지원관리 : 환경관리인 통계정보, 교육이수 현황 ⋅배출민원관리 : 배출시설 및 기타수질오염원 설치 현황, 민원처리현황, 사업장 관리현황, 배출사업장 등급결정사항, 지도ㆍ점검현황, 배출사업장 위반사항 및 행정처분 현황
국가환경 지도시스템	⋅환경분야를 크게 자연, 물, 기후·대기, 생활, 토양지하수, 기초지리의 6개 분야로 구분하고 각 분야별로 환경부에서 수행하고 있는 업무를 중심으로 구축가능성, 활용 데이터 여부, 업무 활용성을 고려하여 주제를 선정하여 주제도를 제공 ⋅홈페이지 : http://eais.me.go.kr	⋅물환경 섹션에서 수질(비점오염, 수질현황 등), 상수도(상수도 보급현황, 취수장, 정수장 등), 하수도(하수도관거, 하수배출량 등), 수리·수문(댐, 유량 등)등의 정보를 분석하여 제작된 주제도를 제공 ⋅현재 서비스 중인 주제도는 총 11건이며, 세부 주제도는 총 42건(수질보전특별대책지역, 수변구역, 상수원보호구역, 공장설립승인지역, 공장설립제한지역, 폐기물매립시설설치제한지역 등)
물환경 정보시스템	⋅물환경에 관련된 자료제공을 통한 대민서비스 및 정보공유 ⋅홈페이지 : water.nier.go.kr ⋅자료수집주기 : 수시 ⋅운영주체 : 국립환경과학원	⋅수질 및 유량, 수질평가분석 자료 ⋅수생태, 호소 및 유역환경 자료 ⋅수질오염원 및 부하량조사자료 ⋅하천 수리ㆍ수문 자료

<표 계속> 상수원 관련 정보화와 정보수집체계

구 분	내 용	상수원 관련정보
4대강 홍수통제소	⋅하천 홍수예보, 각종 수문관측 및 수문관련 정보처리 ⋅홈페이지 : www.hrfco.go.kr (한강홍수통제소) ⋅자료수집주기 : 수시 ⋅운영주체 : 4대강 홍수통제소	⋅하천 수문현황 : 강수량, 수위, 유량, 댐정보, 보정보 등 ⋅수문조사연보 : 물관련기관에서 수집된 수문자료를 연단위 발간
국가수자원 관리종합 정보시스템	⋅각종 수문, 기상, 수질 관측 및 하천, 지하수와 댐관련 정보, 지형공간 등 각종 수자원관리를 위한 자료 ⋅홈페이지 : www.wamis.go.kr/	⋅하천 수문현황 : 강수량, 수위, 유량, 댐정보, 보정보 등 ⋅수질 및 유량, 수질평가분석 자료 ⋅수생태, 호소 및 유역환경 자료 ⋅수질오염원 및 부하량조사자료 ⋅하천 수리ㆍ수문 자료 ⋅수도시설관련정보: 취ㆍ정수장, 가압장, 배수지 등의 시설정보, 간이상수도 관련 자료 ⋅지방상수도 운영실적 자료 ⋅정수장 수질자료

정보화 시스템 흐름도

			환경부 정보화담당관실		국가환경지도시스템														환경부
			국립환경 과학원		전국오염원조사		물환경정보시스템
			K-water		보호구역 평가관리		국가상수도 정보시스템
			한국 상하수도 협회		상수도 통계
상수원 관련정보
			한강홍수 통제소				국가수자원관리종합정보시스템
			시ㆍ도 (시ㆍ군‧구)
					시‧도 행정 시스템
												행정자치부
					새올 행정 시스템
			지방/유역 환경청

8.2 정보관리체계 구축 방안

8.2.1 정보관리시스템 구축계획

가. 환경부 상수원 정보관리체계와의 연계 활용

「수도법」제7조의3 ‘상수원 정보관리체계 구축 및 운영’에 따라 환경부에서는 국가상수도정보시스템과 연계하여 상수원 정보관리체계를 구축할 계획임. 따라서 광교와 파장 상수원의 수질관리 계획구역을 관리하는 수원시에서는 별도 관리시스템의 개발 없이 환경부의 상수원 정보관리체계와 자료를 연계하는 것으로 정보관리체계를 활용할 수 있음.

나. 정보의 수집 및 관리

국가상수도정보시스템에서는 매년 수행하는 상수원보호구역 평가를 위해 상수원보호구역 평가관리 시스템을 운영하고 있음. 상수원 정보관리체계로의 확장을 위해서는 기존에 등록․관리하던 상수원보호구역 평가관리 시스템 입력자료와 더불어 공장설립제한지역 현황 등이 추가로 수집되어야 하며 그 비교표는 아래와 같음.

수질관리정보 시스템 입력자료 비교

상수원보호구역 평가관리 시스템 입력자료	상수원 수질관리계획 정보관리시스템 수집자료
⋅상수원보호구역 지정/미지정 현황 - 관리청, 지정일, 면적, 거주인구, 연계취수장 등 ⋅오염원 분포실태 - 집단마을, 축산시설, 폐수배출업소 위락업소 등 ⋅오염원 관리실태 - 생활하수, 축산폐수, 산업폐수, 어업허가 등 ⋅오염원 저감방안 ⋅수질현황 ⋅관리장비현황 - 시설․장비 및 인원, 안내판 및 표주, 오염원 지도 ⋅토지이용현황 ⋅기 타 - 환경정비구역 지정현황 ⋅지형도면 - 상수원보호구역 지정도	⋅상수원보호구역 지정현황 - 관리청, 지정일, 면적, 거주인구, (지정거리, 지정폭) 등 ⋅상수원보호구역 미지정현황 ⋅(공장설립제한․승인지역 현황) - 면적, 지번수 등 ⋅(취․정수시설 설치현황) - 시설제원, 취수지점, 급수지역 등 ⋅(계획구역 내 수계, 호수, 지하수 현황) ⋅토지이용현황 - 상수원보호구역, (공장설립제한․승인지역별 토지이용현황, 도로현황, 주차장현황 등) ⋅(오염원분포 현황) - 생활계, 축산계, 산업계, 특수오염물질 발생량 및 BOD부하량, 생활하수, 축산폐수, 산업폐수, 무허가건물현황, 기타 수질오염원 현황 ⋅(오염원 관리계획) ⋅수질현황 ⋅관리장비현황 - 시설․장비 및 인원, 안내판 및 표주 ⋅지형도면 - 상수원보호구역 지정도, (하천 및 호소 수계도, 공장설립제한․승인지역 지형도, 오염원 위치 표기도)

주) ( )는 상수원 수질관리계획 수립시 추가적으로 수집하여야 할 자료

8.2.2 정보관리시스템 중장기 계획

가. 정보의 주기적인 업데이트

상수원 관련 정보들은 수집처 및 수집주체가 각각 다르고, 반대로 수집된 정보가 여러 경로로 보고됨에 따라 자료의 일관성 및 적시성을 유지하기가 어려움. 또한 취수원, 상수원보호구역과 같은 기초정보는 계획구역의 범위에 영향을 미치므로 기초정보 변경시 이에 수반되는 오염원정보 등이 함께 변경되어야 함.

상수원 수질관리를 위해 수집되는 정보는 본 보고서의 별지 서식(엑셀 작성)으로 관리됨. 작성된 정보는 상수원 관리를 위해 주기적으로 업데이트하여야 하며, 정보 종류에 따라 아래 표와 같이 계획함. 다만, 향후 환경부 상수원 정보관리체계의 구축에 따라 별도의 관리 및 입력 주기가 제시될 경우 그에 따름.

정보의 종류에 따른 관리주기

구 분	내 용	관리 주기	비 고
일반현황	⋅상수원보호구역 지정 현황 ⋅상수원보호구역 미지정 현황 ⋅공장설립 제한․승인지역 현황 ⋅취․정수시설 설치현황	수시	⋅계획구역 변화에 따른 즉시수정 필요(변경 발생일로부터 15일 이내) ⋅단, 행정구역별 지정내역, 지번별 공장설립제한․승인지역 내역 등 자료정리에 시간이 소요되는 정보는 3개월 이내 수정
	⋅계획구역내 수계현황	1년	⋅하천수위․수량 등 관련정보의 정리주기(1년)와 동일하게 관리
	⋅토지이용현황	1년	⋅전국오염원조사와 연계가 필요함에 따라 1년 주기 관리
관리지역 오염원분포 현황	⋅환경기초시설 설치 현황 ⋅생활하수 배출 및 처리시설 ⋅축산폐수시설 ⋅폐수배출업소 현황 ⋅공장 등록현황 ⋅무허가 건물․업소현황 ⋅기타 오염원 현황	1년	⋅전국오염원조사와 연계가 필요함에 따라 1년 주기 관리
지형도면	⋅하천 및 호소 수계도	수시	⋅변경사항 발생시 정보관리
	⋅상수원보호구역 지정도 ⋅공장설립제한․승인지역 지형도	수시	⋅변경고시 발생후 즉시 수정 ⋅관련 고시도면은 한국토지이용정보 시스템 등재 필요
	⋅오염원 위치 표기도	5년	⋅상수원 수질관리계획 수립시 변경

나. GIS 기반 상수원 관리 확대

1) 상수원 계획구역 GIS 구축현황

상수원보호구역 및 공장설립제한․승인지역은 ｢토지이용규제 기본법｣에 따라 국토이용정보체계에 등재하여 일반 국민이 볼 수 있도록 하여야 함. 여기에서 국토이용정보체계에는 국가공간정보포털, 환경공간정보서비스(EGIS), 한국토지정보시스템(KLIS), 토지이음 등이 있으며 GIS 전산파일의 형태로 등재되므로, 상수원 수질관리 계획구역 관리에 있어 공장설립제한․승인지역 변경시, 변경된 고시도면은 ‘부동산종합공부시스템 운영 및 관리규정’에 의해 지정된 시스템운영 담당자와의 협조를 통해 등재를 요청함. 이때 ‘한국토지정보시스템 운영규정’에 따른 분류코드를 준수하여야 하며 상수원보호구역 및 공장설립제한․승인지역의 분류코드는 다음과 같음.

용도지역·지구 분류코드

지역·지구등 명칭	용도지역 코드값	비 고
상수원보호구역	UMI100(상수원보호구역)
공장설립제한지역	UMI999(상수원보호기타)	공장설립 제한지역과 승인지역은 동일코드값을 사용함에 따라 이를 구분할 수 있도록 용도지역 명칭 기록
공장설립승인지역
※ 국토이용정보체계 등재를 위한 관리번호 구성(총33자리) : 지정권자코드(7) + 행정구역코드(5) + 고시년도(4) + 고시번호(4) + 용도지역 코드(6) + 도면번호(본번)(4) + 도면번호(부번)(4)

2) 수원시 상수도 관련 GIS 구축현황

수원시 관망도 보유율은 10%로 관망도 보유율이 좋으며, 수원시의 모든 지역이 GIS로 관리되고 있음.

GIS로 관리되고 있는 항목으로는 배수권역, 하천, 등고선, 법정동경계, 구경계, 건물, 급수관, 단장, 수계명, 도시계획도로, 도로시설명, 고도수치, 배수관, 폐관, 이격라인, 간이상수도, 기타변류, 제수변, 폐변류, 상수맨홀, 저수조 및 고가수조, 횡단하수거, 주시설물, 누수위치, 심도, 이격거리, 관말, 도엽외곽선, 수용가정보, 가압펌프장, 변경라인, 새주소, 도로기타시설기호, 건물명, 지번, 지적라인, 블록구역, 가압구역, 유량계, 스케일 부스터등 여러 종류로 분류되어 관리되고 있음.

또한, 수원시는 시설물현황과 GIS의 차이(상수도 시설물의 제원 변경, 관로 분기 및 위치 변경, 각종 제어장치 또는 밸브위치 변경, 시설물의 깊이가 탐사오차의 허용범위를 초과, 지하시설물 현황이 도면과 차이가 나는 경우)가 나는 경우에는 시설물의 DataBase를 실시간으로 갱신하여 최신정보를 유지·관리하고 있음.

8.2.3 정보관리의 표준화 방안

가. 국가상수도정보 데이터베이스 표준화 지침

1) 목적

국가상수도정보 데이터베이스를 구축․운영함에 있어 표준화 원칙과 절차를 수립하고 관리 절차를 마련함으로써 정확하고 신뢰할 수 있는 국가상수도정보의 공유 활성화에 기여함을 목적으로 ｢국가상수도정보 데이터베이스 표준화 지침(2021.1, 환경부)｣을 개정하였음.

2) 주요 내용

지침의 내용은 총 5장으로 구성되어 있으며 장별 수록 내용은 다음과 같음.

국가상수도정보 데이터베이스 표준화 지침 주요 내용

구 분	주요 내용
제1장 총칙	⋅제1조(목적) ⋅제3조(지침의 적용범위)	⋅제2조(정의) ⋅제4조(제·개정 절차)
제2장 추진체계	⋅제5조(환경부의 역할)	⋅제6조(연계기관의 역할)
제3장 상수도정보 표준화 운영 및 관리	⋅제7조(운영기관의 지정)	⋅제8조(운영기관의 임무)
제4장 데이터베이스의 표준화	⋅제9조(표준화 원칙) ⋅제11조(표준수립 및 적용)	⋅제10조(공통표준의 우선적용)
제5장 보칙	⋅제12조(준용)
별표	[별표 1] 데이터 표준화 원칙(제9조 관련)

3) 추진체계

가) 환경부

환경부는 다음과 같은 임무를 수행함.

◦ 국가상수도정보 데이터베이스 표준화를 위한 예산의 확보 및 출연

◦ 국가상수도정보 데이터베이스 표준화, 품질관리를 위한 지침의 개발, 보급 및 개정

◦ 국가상수도정보 데이터베이스의 운영 및 관리

◦ 국가상수도정보시스템 데이터 표준의 수립 및 관리

◦ 국가상수도정보 데이터베이스 표준화 운영 및 지원을 위한 전문기관(운영기관)의 지정 및 감독

나) 운영기관

한국수자원공사를 운영기관으로 지정하여 다음과 같은 국가상수도정보 데이터베이스 표준화 및 데이터 표준 수립·관리 업무를 담당하게 함.

◦ 상위 지침인 「공공기관의 데이터베이스 표준화지침」 및 유관기관의 표준화 지침의 변화 관리 대응

◦ 이 지침 개정을 위한 심의안건 상정 및 개정

◦ 국가상수도정보시스템 데이터 표준의 수립 및 관리

(국가상수도정보시스템(http://waternow.go.kr/)을 통해 게재)

◦ 국가수도정보센터 데이터베이스 표준화

다) 연계기관

“연계기관”이란 3호에 따른 정보시스템을 활용하거나 생산한 상수도정보를 국가수도정보센터에 제공하는 중앙행정기관, 관리기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」제5조에 따른 공공기관을 말하며, 다음과 같은 임무를 수행함.

◦ 데이터베이스를 구축 또는 개선 시 데이터 표준의 수립 및 적용

◦ 데이터베이스의 표준화

◦ 기타 데이터베이스 표준화와 관련하여 필요한 사항

나. 상수도 정보의 표준화 현황

표준화 지침에 따라 수도정비계획에서는 상수도 정보시스템의 신규 구축, 고도화 등 상수도 정보화사업에 따른 상수도 정보 표준화 방안을 마련하고 있으나, 상수원 수질관리계획과 관련하여 상수원보호구역 외 상수원 수질관리 계획구역에 관한 정보의 표준화 방안은 제시되고 있지 않음.

다. 상수원 수질관리 정보 표준화 방안

본 편에서는 수원시에서 상수원 수질관리 정보관리체계를 구축하고, 관련 정보를 표준화하고자 하는 경우를 대비하여 정보의 표준화 방안을 제시하고자 함.

1) 정보 표준화 추진체계 구축

수원시는 환경부와 국가상수도정보 데이터베이스 표준화 및 데이터 표준 수립·관리 업무를 담당하는 한국수자원공사와 협력체계를 구축하여 상수원 수질관리계획 구역 내 상수원 수질관리 정보를 표준화하고, 데이터베이스를 구축 또는 개선 시 데이터 표준을 수립하고 적용함.

2) 정보 표준화 운영 및 관리

수원시는 상수원 수질관리 계획구역 내 오염원 분포 및 관리실태 등의 정보수집에 있어 수집된 정보의 표준화 준수 여부를 관리할 필요가 있으며, 상수원 수질관리계획 수립을 통해 데이터베이스의 형식과 변경사항 등을 운영기관인 한국수자원공사와 공동 대응을 통해 지속적으로 데이터베이스의 표준화를 운영하고 관리함.

8.3 정보관리체계 활용계획

8.3.1 수질관리구역의 계획적 관리

가. 계획의 이행여부 평가

상수원 수질관리계획이 의미를 갖기 위해서는 계획지표에 따른 발생목표량의 달성정도를 지속적으로 평가할 수 있어야 함. 정보관리체계를 활용하여 계획지표의 달성여부를 지속적으로 평가하고, 계획목표량 달성이 가능하도록 유지관리함.

나. 계획의 우선순위 설정

중장기적으로 상수원 관리를 위해서는 계획의 추진사업 간에 우선순위 설정과 이에 따른 추진이 필요함. 상수원 정보관리체계를 통해 대상지역 내 오염원에 대한 데이터베이스를 구축하고 정보를 활용함으로써 오염우심지역 설정이 가능하고, 이를 우선적으로 관리하는 등 상수원 수질관리 계획구역의 계획적 관리를 위한 우선순위 선정의 기초자료로 활용함.

8.3.2 GIS 기반의 상수원 관리

가. 공간정보분석 활용

GIS 자료는 대장/도면의 전산화를 통한 자료보관 및 업무의 효율성을 높일 수 있으며, 신속한 현황파악 및 도면자료와 속성자료의 연계분석이 가능함.

상수원 수질관리계획 대상지역 내 오염원에 대한 GIS DB를 구축함으로써 오염원 발생위치 및 오염원의 특성을 분석하며, 오염 발생원으로부터 하천까지의 오염물질 집적 과정과 배출경로 추적 등의 공간분석 자료로 활용할 수 있음.

또한 장기적으로 상수원 관리지역의 현황 및 통계분석, 공간분석을 통한 상수원 수질관리 종합계획 수립에 활용할 수 있음.

나. 지역주민 환경의식 제고

향후 인터넷 기반의 GIS 정보 공유 및 제공이 활성화된다면 지역주민에 대한 환경정보의 제공과 함께 환경에 관한 인식을 제고하여 환경개선의 직·간접적인 효과를 가져올 수 있을 것임.

다. 시민참여형 서비스 지원

각종 조서와 도면의 DB화로 상수원 관리지역 및 상수 시설물의 효율적 관리를 통한 대민서비스를 향상할 수 있으며, 민원에 대한 신속한 업무처리가 가능함.